# OVERFØRE METADATA

## Oversikt

Velg et metadatasett, angi hvert element og utfør metadatasending.
Metadatasending utføres med dokumentarkiveringsfunksjonen. [Datainngang]-fanen vises på skjermen for overføringsinnstillinger i dokumentarkiveringsmodus for å tillate metadatasending.
I tillegg kan du utføre metadatasending ved hjelp av dokumentarkivering i [Dokumentoperasjoner] i ”Innstillingsmodus (nettversjon).”

- I Datainngang-modus, konfigurer metadatainnstillinger for metadatasending.
  For å utføre overføring uten å sende metadata, bytt skjerm fra Datainngang-modus til en annen modus, og utfør deretter overføringen.
- Når metadatainnstillinger er konfigurerte eller en adresse er spesifisert i Datainngang-modus, vil det ikke være mulig å slå over til en annen modus.
- Før du konfigurerer metadatainnstillingene, spesifiser adressene i alle tilgjengelige modi. Etter at metadatainnstillinger er konfigurerte, kan du kun spesifisere adresser i modi som er tillatte i det valgte metadatasettet.

## Drift

Trykk på [Datainngang]-ikonet på [Hovedskjerm], og trykk på [Metadatainnl.]-tasten på handlingspanelet.
Hvis et spesifikt metadatasett er spesifisert som standardsett, gå til trinn 3.
Metadatainnlegg er ikke tilgjengelig hvis du ikke har lagret noe metadatasett. Lagre metadatasett i Innstillingsmodus (nettversjon) før overføring.
Trykk på tasten for ønsket metadatasett.
Tastene for elementene lagret i metadatasettet vil nå vises. Trykk på tasten for elementet du ønsker å angi.
Trykk på tasten for verdien du ønsker å angi, og tast deretter på [OK]-tasten.
Hvis du vil angi metadataverdien direkte, trykker du på [Dir. innskrift]-tasten. Trykk på [OK]-tasten på det virtuelle tastaturet som vises. Du kommer tilbake til skjermen vist i trinn 3.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
For å avbryte valget av metadataverdi: Trykk på [Slett]-tasten.
Konfigurer bildet eller andre innstillinger, og utfør prosedyren for skannesending.

- Konfigurer jobbdetaljinnstillinger, og start deretter overføring ved å bruke samme fremgangsmåte som i andre modi.
- Når du angir en adresse direkte, trykker du på [Trykk for å angi filnavn] for å vise skjermen der du kan velge adressetype. Hvis adressetypen, for eksempel E-post, Internett-faks, Faks, Nettverksmappe eller Direkte SMTP, er valgt, vises adressetypeskjermen.

Tilbake til toppen