# EN INDIVIDUELL BERØRINGSTAST ELLER GRUPPETAST KAN IKKE LAGRES

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Har det maksimale antall taster blitt lagret? | Juster antall lagrede taster. Slett berøringstaster og gruppetaster som ikke er i bruk.
Har funksjoner blitt deaktivert av administratoren? | Kontroller dette med administratoren din. Noen funksjoner kan ha blitt deaktivert i innstillingsmodus (administrator).
Hvis tasten er en individuell tast, er den inkludert i en gruppe? | Fjern tasten fra gruppen før du endrer eller sletter den. (Hvis tasten er inkludert i flere grupper, må den fjernes fra alle gruppene.) [Åpne program] → [Slett] på handlingspanelet for den enkelte modus
Er tasten i bruk i en reservert overføring eller i en pågående overføring? | Vent til overføringen er ferdig, eller avbryt den reserverte overføringen, før du endrer eller sletter tasten.

Tilbake til toppen