# VELGE MODUS FOR NETTVERKSSKANNER

Du kan velge modus for nettverksskanner fra hovedskjermen eller fra hver driftsmodus på følgende måte:

## Drift

### Endre modus fra hovedskjermen

1. #### Trykk på ikonet som indikerer modus for nettverksskanner.

   Trykk på [E-post], [FTP/skrivebord], [Nettverksmappe] eller [Internett-faks].
   Det første skjermbildet for den valgte modusen vises.

### Endre modus fra en modus

1. #### Trykk på modusvisningen.

2. #### Trykk på [Bildesending].

   Skjermen endres som standard til skjermen for faksmodus.

   ###### For å endre startskjermen som vises når du trykker på [Bildesending] i modusvisningen:

   I "Innstillingsmodus (administrator)" velger du [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Innstillinger for standardvisning].

3. #### Trykk på , og trykk deretter på [E-post], [FTP/skrivebord], [Nettverksmappe] eller [Internett-faks].

   Det første skjermbildet for den valgte modusen vises.
   Hvis du velger [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Faksinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Adressebok standardvalg] i "Innstillingsmodus" og setter avmerkingsboksen [Høyere prioritet er gitt til visning av adresseboken.] til , vises adresseboken i den valgte modusen.

Tilbake til toppen