# FØR DU SENDER TIL EN DIREKTE SMTP-ADRESSE

Maskinen støtter Direkte SMTP som gjør at du kan sende Internett-fakser direkte innen firmaet uten å bruke en e-postserver.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer en Direkte SMTP-adresse i adresseboken, kan du gå til "LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNLEGGING" og " LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK" eller "LAGRE GRUPPER". Lagrede Direkte SMTP-adresser er med i adresseboken for Internett-faksmodus.
Hvis destinasjonen er opptatt:
Hvis destinasjonen er opptatt, venter maskinen et øyeblikk og sender deretter på nytt automatisk.
For å avbryte overføringen:
Dette gjøres fra jobbstatusskjermen.

- STOPPE/SLETTE EN PÅGÅENDE ELLER RESERVERT JOBB

For å angi antall forsøk på å ringe på nytt, og intervallet mellom forsøkene når tilkobling ikke er mulig som en følge av at linjen er opptatt eller andre årsaker:
Velg [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Innstillinger av Internett-faks] → [Sendeinnstillinger] → [Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt] i "Innstillingsmodus".
Fabrikkinnstillingen er to forsøk etter intervaller på 3 minutter.
Når det oppstår en kommunikasjonsfeil:
Hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil eller den andre faksmaskinen ikke besvarer anropet innen et forhåndsinnstilt tidsrom, prøver maskinen automatisk å overføre på nytt etter et forhåndsinnstilt intervall.
For å avbryte overføringen:
Dette gjøres fra jobbstatusskjermen.

- STOPPE/SLETTE EN PÅGÅENDE ELLER RESERVERT JOBB

For å angi antall forsøk på å ringe på nytt og intervallet mellom forsøkene når en overføring mislykkes på grunn av en feil:
Velg [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Innstillinger av Internett-faks] → [Sendeinnstillinger] → [Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil] i "Innstillingsmodus".
Fabrikkinnstillingen er to forsøk etter intervaller på 3 minutter.
Tilbake til toppen