# HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK

## Oversikt

Når en LDAP-server er konfigurert i "Innstillingsmodus (nettversjon)", kan du hente opp adresser fra en global adressebok og gjenfinne destinasjonsadressen for overføring via Skanne til e-post eller Internett-faks (med unntak av Direkte SMTP-adresser).

## Drift

Trykk på [Globalt adressesøk]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på [Destinasjon] og trykk på LDAP-serveren som skal brukes.

- Hvis det vises en autentiseringsskjerm for LDAP-serveren, angir du brukernavn og passord.
- Hvis bare én LDAP-server er lagret, er det ikke nødvendig å utføre trinn 2. Start i stedet fra trinn 3.

Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Trykk på for [Objekt] for å velge objektet du vil søke etter, og trykk på [Trykk for å angi nøkkelord] for å angi initialen til destinasjonen. Trykk deretter på [Søkestart]-tasten.
Søkeresultatene vil vises etter en kort stund.
Hvordan søke
Tast inn søketegnene (maksimalt 64 tegn). Systemet søker etter navn som starter med bokstavene som ble angitt.
En asterisk kan brukes som følger:

XXX : Navn som begynner med "XXX"
XXX: Navn som slutter med "XXX"
XXX : Navn som inneholder "XXX"
AA XX: Navn som starter med "AA" og slutter med "XX"

Trykk på destinasjonstasten for å fastsette destinasjonen.

- Hvis ingen destinasjon blir funnet:
  Trykk på [Søk igjen]-tasten for å legge til flere søkebokstaver.

- Hvis du vil legge til andre destinasjoner kontinuerlig,
  trykk på destinasjonen.

Hvis du vil se destinasjonsinformasjonen:
Trykk på berøringstasten til måldestinasjonen, og deretter på [Bekreft destinasjonsinformasjon]-tasten. Trykk på for å lukke adresseinformasjonsskjermen.
Tilbake til toppen