# KOPIERE FLERE ORIGINALER PÅ HVER SIDE I BROSJYREKOPIEN(BROSJYREKOPI 2 I 1 / 4 I 1)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer to eller fire originalsider på én side av brosjyrekopipapiret.
Denne funksjonen er nyttig for å arrangere et minsteantall av kopier til et attraktivt hefte eller en brosjyre.

- Følgende papirstørrelser og antall ark er tilgjengelig for brosjyrekopien 2 i 1 eller 4 i 1.
  Papirstørrelse: A3W (når etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert), A3, B4, A4R, 12" x 18" (når etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
  Antall stiftede ark: Maks. 15 ark
- Skann originalene i rekkefølge fra første til siste side. Kopieringsrekkefølgen blir justert automatisk av maskinen.
  8 eller 16 originalsider kopieres på hvert papirark. Tomme sider vil automatisk bli lagt til på slutten dersom antall originale sider ikke er delelig med åtte.

## Drift

Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Hvis originalene er 2-sidige, må du legge dem i dokumentmaterskuffen.
Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Folderkopiering]-tasten.
Velg innbindingskanten.
For å avbryte innstillingene for brosjyrestifting:
Trykk på [Av]-tasten.
Trykk på [1-sidig]- eller [2-sidig]-tasten i henhold til originalen.
Når du ikke legger inn en forside, gå til trinn 6.
Når du legger inn en forside, trykk på [Forsideinnstilling]-tasten, og deretter på [På]-tasten.

- For å endre innskuff for forside:
Trykk på [Papirkassett]-tasten for å vise skjermen for skuffevalg.
Trykk på innskuffen for forside på skjermen for skuffevalg.
For mer informasjon, se ”VELGE PAPIRSKUFF FOR KOPIERING”.
- Hvis du vi lage en kopi på et omslagsark, setter du kryss i [Lag kopi på omslag (dupleks)]-boksen slik at vises.

Hvis forsiden skal kopieres på, kan ikke etikettark, transparenter og fanepapir brukes.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Multibilder]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på tasten for multibildetypearkene du vil bruke.
Bildene vil om nødvendig roteres.
For å annullere 2 i 1, 4 i 1-innstillingen:
Trykk på [Av]-tasten.
Velg oppsett.
Velg rammen.
En linje kan settes inn mellom sider som er arrangerte på et ark.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen