# INNSTILLINGSMODIER NÅR FLERE ADRESSETYPER ER INKLUDERT I EN GRUPPEOVERFØRING

Denne delen forklarer innstillinger du bør ha i tankene hvis flere adressetyper skal inkluderes i en gruppeoverføring.
Når en gruppeoverføring inkluderer en blanding av flere adressetyper (som f.eks. skannemodus og Internett-faksmodusdestinasjoner), aktiveres dens innstillinger for alle adresser uavhengig av hvilken modusskjerm som brukes til å konfigurere dem. Merk følgende unntak:

Sendestørrelse | Når filformatet er satt til [TIFF-S] i Internett-faksmodus, er det bare mulig å overføre i A4R-størrelse (8-1/2" x 11"). Hvis du skanner en original som er større enn A4 (8-1/2" x 11"), forminskes den automatisk til A4R før overføring.
Oppløsning (bilde) | Sider sendes med konfigurerte innstillinger i hver modus.
Filformat (filkomprimeringsfunksjon) | Komprimeringsfunksjonen som er stilt inn med [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Komprimeringsfunksjon ved videresending] i ”Innstillingsmodus” brukes for alle destinasjoner.
Fargeskanning | I skannemodus sendes originalen i Mono2 til Internett-faksdestinasjoner og i farger til skannedestinasjoner hvis fargemodusinnstillingen er satt til [Full farge]. Hvis Internett-faksutvidelsespakken er aktivert, trykker du på [Send samme bilde som faksadresse]-tasten på handlingspanelet for å sende en original som har de samme innstillingene som Internett-faksadressen.
Originalantall | Hvis en adresse for en modus hvor antallet originalark er angitt finnes, aktiveres den.
Filstørrelse for skanning | Hvis det utføres en gruppeoverføring som inkluderer destinasjoner hvor det er satt en størrelsesgrense for filvedlegg ved hjelp av [Stille inn maksimalt antall sendedata (e-post] eller [Maksimum størrelse på datavedlegg (FTP/Skrivebord/Nettverksmappe)] (i ”Innstillingsmodus”, velg [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Komprimeringsfunksjon ved videresending]), vil grensen også gjelde for de destinasjonene hvor det ikke er satt noen grense.
2 i 1 | Denne modusen er bare tilgjengelig for faks og Internett-faks. Den hører sammen med en modus med en spesifikk funksjon.
Fargeutfall | Denne modusen er tilgjengelig for skanner- og datainngang. Den hører sammen med en modus med en spesifikk funksjon.

Tilbake til toppen