# ENDRE FORMAT I INTERNETT-FAKSMODUS

## Oversikt

Endre filformat (filtype og komprimeringsmodus) for sending av et skannet bilde i Internett-faksmodus.
Filformatet en Internett-faks sendes som er vanligvis satt til [TIFF-F]. Hvis maskinen som mottar Internett-faksen ikke støtter full modus (den støtter bare enkel modus), må du velge [TIFF-S].
Når [TIFF-S] er valgt, er overføringsinnstillingene begrenset som følger:

- Oppløsning: Valgene er [200x100dpi] og [200x200dpi].
  Hvis [TIFF-S] blir valgt etter at [200x400dpi], [400x400dpi] eller [600x600dpi] er valgt, vil oppløsningen automatisk bli endret til [200x200dpi].
- Sendestørrelse: Alltid A4R (8-1/2" x 11"R).
  Hvis [TIFF-S] blir valgt etter at sendestørrelsen er endret, vil sendestørrelsen automatisk bli endret til A4R (8-1/2" x 11"R). Hvis en størrelse som er større enn A4 (8-1/2" x 11") skannes, vil størrelsen automatisk bli redusert til A4R (8-1/2" x 11"R). Når dette formatet er inkludert i en gruppeoverføring, overføres bildet i A4R (8-1/2" x 11"R) til alle destinasjoner.
- Annet: Når en gradinnstilling er valgt og originalstørrelsen er tastet inn, kan ikke Bokskanning, Kortformat, 2 i 1, 4 i 1 eller Original med blandet format brukes.

## Drift

Trykk på [Filformat]-tasten.
Trykk på [TIFF-S]- eller [TIFF-F]-tasten for å spesifisere filformat.
Hvis du valgte [TIFF-F], velger du komprimeringsmodus.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Tilbake til toppen