# MOTTA INTERNETT-FAKSER AUTOMATISK

## Oversikt

Internett-faksfunksjonen kobler seg periodisk til e-postserveren (POP3-server) og sjekker om Internett-fakser har blitt mottatt. Når fakser mottas, blir faksene automatisk hentet opp og skrevet ut.
I standardinnstilling sjekker denne funksjonen for mottak hvert femte minutt.

- Hvis faksene mottas om natten, må hovedbryteren på maskinen være i ””-posisjon.
- Hvis maskinen er tom for papir eller den ikke har papir som passer til størrelsen på den mottatte faksen, vil en melding vises i berøringspanelet. Følg instruksjonene i meldingen for å fylle på med papir av passende størrelse.
- Du kan skrive ut mottatte Internett-faksdata på angitt tidspunkt.
  - UTSKRIFT AV MOTTATTE DATA PÅ ET OPPGITT TIDSPUNKT
- Du kan skrive ut mottatte Internett-faksdata når et passord er angitt.
  - UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS(HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)
- Du kan skrive ut, videresende eller lagre mottatte Internett-faksdata etter at du har kontrollert dem.
  - KONTROLLERE BILDET FØR UTSKRIFT
  - VIDERESENDE MOTTATTE DATA MANUELT
  - LAGRE MOTTATTE DATA

## Drift

Maskinen ringer, og faksmottak begynner automatisk.
Et lydsignal høres når mottaket slutter.
Faksen skrives ut automatisk.
Tilbake til toppen