# DEL AV BILDET ER AVSKÅRET

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Tilsvarer papirstørrelsen som er spesifisert for jobben papirstørrelsen som er lastet i skuffen? | Kontroller at innstillingen for papirstørrelse stemmer med størrelsen på papiret som er lagt i skuffen. Windows: Innstillingen velges på [Papirvalg]-fanen i skriverdriveren. Hvis [Tilpass til papirstørrelse] er valgt, må du kontrollere papiret i skuffen og innstillingen for papirstørrelse. Macintosh: Innstillingen velges på [Utskriftsformat]-menyen.
Er innstillingen for retning på utskriftsbildet (stående eller liggende) korrekt? | Angi retningen på utskriftsbildet slik at den tilsvarer bildet. Windows: Innstillingen velges på [Hoved]-fanen i skriverdriveren. Macintosh: Innstillingen velges på [Utskriftsformat]-menyen.
Er margene korrekt angitt i innstillingen for oppsett i programmet? | Velg passende papirstørrelse og marger i innstillingen for oppsett i programmet. Hvis kantene på bildet strekker seg ut over maskinens utskriftsområde, kuttes kantene av.

Tilbake til toppen