# SKRIVE UT OG SENDE SAMTIDIG

## Oversikt

Med denne funksjonen skriver maskinen ut data som er opprettet i et program, og sender samtidig dataene til adressene som er lagret på maskinen.
Du kan utføre to oppgaver, utskrift og sending, i én operasjon fra skriverdriveren.

- Adressene må allerede være lagret på maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNLEGGING" og "LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK".
- Du må utføre de forberedende trinnene for bruk av de enkelte sendefunksjonene på maskinen. For mer informasjon, se forklaringen for hver sendefunksjon.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i et Windows-miljø.
- Denne funksjonen kan brukes når skriverdriveren PCL6 brukes.
- Du kan ikke skrive ut og sende data samtidig når [Systeminnstillinger] i "Innstillingsmodus" → [Skriverinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Hindre bruk av sendefunksjon ved utskrift] er valgt.

## Drift

Windows
Klikk på [Jobbhåndtering]-fanen og deretter på [Skriv ut og send]-knappen.
Merk av for [Skriv ut og send] .
Klikk på [Hent adressebok]-knappen.
I "Adressebok"-listen velger du adressen som dataene skal sendes til, og klikker på [Legg til]-knappen for å legge til adressen i "Destinasjon"-listen.

- Hvis du vil sende dataene til alle adresser, klikker du på [Legg til alle]-knappen.
- Hvis du vil slette en adresse i "Destinasjon"-listen, velger du adressen og klikker på [Slett]-knappen. Hvis du vil slette alle adressene, klikker du på [Slett alle]-knappen.

Opptil 50 destinasjoner kan angis.
Klikk på [OK]-knappen.
Skriverdriverinnstillingene brukes for sendeinnstillingene.
Tilbake til toppen