# INNSTILLINGER FOR INTERNETT-FAKS

Innstillinger relatert til bildesendingsfunksjonen (skanne, Internett-faks osv) kan konfigureres.
Disse innstillingene kan konfigureres når utvidelsespakke for Internett-faks er installert.
Standardinnstillinger
Konfigurerer standardinnstillingene for Internett-faks.
Autostart av utskrift
Når [Strøm]-knappen er "av" (men hovedstrømbryteren er "") og du mottar en Internett-faks, aktiverer denne funksjonen maskinen og skriver ut faksen.
Når funksjonen er deaktivert, blir ikke mottatte Internett-fakser skrevet ut før ([Strøm]-knappen) slås "på".
Komprimeringsfunksjon
Brukes til å stille inn standard komprimeringsmodus for Internett-faksoverføring.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Innstilling av høyttalervolum
Justerer volumet for faksmottaksignal og kommunikasjonsfeilsignal som høres gjennom høyttaleren.
Faksmottakssignalet høres etter at maskinen sjekker postserver og henter opp mottatte fakser. Et kommunikasjonsfeilsignal lyder når e-post med leveringsfeil mottas fra Internett-faksdestinasjonsmaskinen.
Originalutskrift på transaksjonsrapport
Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes dette til å skrive ut deler av første side av den overførte originalen på transaksjonsrapporten. Velg en av innstillingene nedenfor.

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ikke skriv ut

Denne innstillingen er ikke gyldig hvis neste ”Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport” er stilt til ”Ikke skriv ut”.
Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport
Velger om transaksjonsrapport skal skrives ut eller ikke, og hvis den skrives ut, vilkårene for utskrift. Juster innstilingen til hver av følgende handlinger:
Enkeltsending

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ikke skriv ut

Kringkasting

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ikke skriv ut

Mottar

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ikke skriv ut

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes dette til å skrive ut deler av første side av den overførte originalen på transaksjonsrapporten. For detaljert informasjon, se ”Originalutskrift på transaksjonsrapport”.
Velg innstilling for utskr. av aktivitetsrapport
Skriver ut aktivitetsrapport for bildesending som er lagret i maskinminnet med jevne mellomrom.
Aktivitetsrapport For Bildesending kan stilles til å bli utskrevet hver gang transaksjonsantallet når 200, eller på et bestemt tidspunkt (bare én gang pr. dag). (Innstillingene kan aktiveres samtidig.)

- Hvis du kun aktiverer innstillingen ”Daglig utskrift på angitt tid” og antall registrerte transaksjoner overskrider 200 før spesifisert tidspunkt, vil hver nye transaksjon slette den eldste transaksjonen (den eldste transaksjonen blir ikke skrevet ut).
- Transaksjonsrapporten kan skrives ut manuelt ved behov.
  Se ”LISTEUTSKRIFT (ADMINISTRATOR)” i innstillingsmodus.

Brødtekstutskrift Velg innstilling
Bildefiler vedlagt Internett-fakser blir normalt skrevet ut. Denne innstillingen kan aktiveres til også å skrive ut e-postens hovedtekst (emne og melding).
Denne innstillingen gjelder også utskrift av hovedteksten til e-postmeldinger uten filvedlegg.
Maks. fem sider med tekst kan skrives ut.
Sendeinnstilling
Disse innstillingene brukes for å konfigurere innstillingene for Internett-faks.
På/av-innstilling for I-Faks mottaksrapport
Denne innstillingen brukes for å be om mottaksrapport når det sendes en Internett-faks.
Innstilling for tidsavbrudd for mottaksrapport
Tiden som maskinen venter på en mottaksrapport fra destinasjonsmaskinen, kan settes til et hvilket som helst antall minutter fra 1 time til 240 timer i trinn på 1 minutt.
Denne innstillingen er kun gyldig når "I-Faks mottaksrapport på/av-innstilling" er aktivert.
Antall nye sendeforsøk ved mottaksfeil
Antallet nye forsøk på sending når en feilmelding mottas fra en I-faksmottaker, kan settes til et tall mellom 0 og 15.
Denne innstillingen er kun gyldig når "I-Faks mottaksrapport på/av-innstilling" er aktivert.
Stille inn maks. antall sendingsdata (e-post)
For å unngå overføring av for store bildefiler ved Skann til E-post, kan en begrensning for filstørrelse settes fra 1MB til 10 MB i trinn på 1 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Denne innstillingen er koblet til ”Stille inn maks. antall sendedata (E-post)” i skanneinnstillingene.
Innstillinger for rotering av sending
Når det sendes et bilde som er av én av følgende størrelser, vil denne funksjonen rotere bildet 90 grader mot urviseren. (Innstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K
Bilder i størrelsene A4R og 8-1/2" x 11"R roteres ikke.
Skriver ut sidetall ved mottak
Når det overførte bildet skrives ut av mottaksmaskinen, kan et sidenummer legges til toppen av hver utskrevne side.
Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt
(Denne innstillingen gjelder kun for Direkte SMTP-overføring.)
Denne innstillingen angir antall forsøk på å ringe på nytt og intervallet mellom forsøkene når en overføring mislykkes fordi linjen er opptatt eller av annen årsak.
Antall forsøk på å ringe på nytt når linjen er opptatt
Angir om nye anrop skal utføres når linjen er opptatt.
Ved nytt anrop kan du angi antallet forsøk på å ringe på nytt.
Et hvilket som helst antall mellom 0 og 15 kan velges.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) når linjen er opptatt
Intervallet mellom oppringingsforsøk kan angis. Et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 kan velges.
Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil
(Denne innstillingen gjelder kun for Direkte SMTP-overføring.)
Denne innstillingen bestemmer hvor mange ganger maskinen automatisk prøver å ringe på nytt hvis en faksoverføring mislykkes på grunn av kommunikasjonsfeil.
Antall nye oppringingsforsøk når feil oppstår
Angi hvor mange ganger maskinen skal ringe på nytt når det oppstår en kommunikasjonsfeil.
Ved nytt anrop kan du angi antallet forsøk på å ringe på nytt.
Et hvilket som helst antall mellom 0 og 15 kan velges.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) ved feil
Intervallet mellom oppringingsforsøk kan angis. Et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 kan velges.
Mottaksinnstillinger
Konfigurerer innstillingene for Internett-faks.
Innstilling for reduksjon av automottak
Når en faks mottas som inkluderer utskrevet informasjon som avsenders navn og adresse, vil mottatt bilde være noe større enn standardstørrelsen. Denne innstillingen brukes til automatisk å redusere bildet til å passe til standard størrelse.
Hvis Reduksjon av automottak er deaktivert, vil kantene på bildet som er utenfor standardstørrelsen bli kuttet av.
Men bildet vil være klarere fordi det skrives ut med samme størrelse som originalen.
Standardstørrelser er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 5-1/2").
Innstilling for dupleksmottak
Dette brukes for å skrive ut mottatte fakser på begge sider av papiret.
Når denne innstillingen er aktivert og en faks som består av to eller flere sider mottas (sidene må ha samme størrelse), blir sidene skrevet ut på begge sider av papiret.
Still inn adresse for videresending av data
Når maskinen ikke kan skrive ut en mottatt faks, kan faksen videresendes til en annen maskin. Denne innstillingen brukes for å konfigurere adressen til den andre maskinen.
Videresending til
Tast inn videresendingsadressen (maksimalt 64 tegn).
Direkte SMTP
Velg dette alternativet for å aktivere videresending når Direkte SMTP brukes.
Føy til vertsnavn eller IP-adresse
Velg dette alternativet for å angi et vertsnavn eller en IP-adresse separat.
Vertsnavn eller IP-adresse
Bruk denne innstillingen når ”Føy til vertsnavn eller IP-adresse” er aktivert. Tast inn vertsnavn eller IP-adresse (maks. 64 tegn).
Flere videresendingsadresser kan ikke lagres.
Letter format mottatt, reduser utskrift
Dette programmet er ikke tilgjengelig i Canada og Filippinene. Når en faks i Letter-størrelse (8-1/2" x 11") mottas, reduserer denne innstillingen faksen til A4-størrelse.
Når denne innstillingen er aktivert, blir også A4-fakser redusert.
Mottar utskrift med dato og klokkeslett
Aktiver denne innstillingen hvis du vil at mottaksdato og -klokkeslett skal skrives ut.
Velg [Inne i det mottatte bildet] eller [Utenfor det mottatte bildet] for posisjonen hvor dato og klokkeslett skal skrives ut.
Når [Inne i det mottatte bildet] velges, blir mottaksdato og -klokkeslett skrevet ut på det mottatte bildet.
Når [Utenom det mottatte bildet] velges, reduseres det mottatte bildet og mottaksdatoen og -klokkeslettet skrives ut i det hvite området som dannes.
Du kan ikke velge [Utenom det mottatte bildet] som innstilling for utskrift av mottaksdato og -klokkeslett hvis "Innstilling for reduksjon av automottak" ikke er aktivert.
Reduser mottatt A3
Mottatte fakser i A3-størrelse reduseres til Ledger-størrelse (11" x 17") med denne funksjonen.
Når denne innstillingen er aktivert, blir også fakser i Ledger-størrelse (11" x 17") redusert.
Tidsavbruddsinnstilling for POP3-kommunikasjon
Tidslengden maskinen venter før avbrudd av mottak når respons ikke mottas fra postserveren (POP3-serveren), kan settes til en verdi mellom 30 til 300 sekunder i trinn på 30 sekunder.
Intervallinnstilling for kontroll av mottak
Spesifiserer et intervall som maskinen automatisk sjekker postserveren (POP3-serveren) for mottatte Internett-fakser. Tiden kan settes fra 0 minutter til 8 timer i trinn på 1 minutt.
Når 0 timer og 0 minutter er spesifisert, sjekker ikke maskinen automatisk postserveren for mottatte Internett-fakser.
Maskinen sjekker også e-postserver (POP3-server) for mottatte Internett-fakser når hovedbryteren slås på. (Bortsett fra når 0 timer 0 minutter er spesifisert.)
Innstillinger for faksutskrift
Dette stiller inn utmatingsskuffen for mottatte Internett-fakser.
Elementene som vises vil variere avhengig av maskinkonfigurasjonen.
Tillat/avvis e-post eller domenenavninnstilling
Tillater eller nekter mottak fra spesifiserte adresser/domener.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Avslå Mottak | Mottak fra lagret adresse/domene tillates ikke.
Tillat mottak | Mottak fra lagret adresse/domene tillates.
Alt ugyldig | Mottak fra alle adresser og domener tillates, uansett om noen adresser eller domener er lagret.
Tilføy Ny | Legger til en ny adresse eller et domene (opptil 50) der mottak skal avvises eller tillates. Angi adressen/domenet (opptil 64 tegn), og trykk på [Lagre]-tasten. Hvis først tegn i angivelsen ikke er "@", blir det identifisert som en adresse. Hvis første tegn er ”@”, blir det identifisert som et domene. (xxx@xx.xxx.com behandles som en adresse, og @xx.xxx.com behandles som et domene. ) Lagring av en adresse spesifiserer kun denne adressen. Lagring av et domene spesifiserer alle adresser i dette domenet.
Liste over registrerte adresser eller domener | Viser en liste over lagrede adresser og domener. En adresse eller et domene kan velges for å slettes fra listen.

Når det ikke er lagret noen anti-søppelpostadresser eller -domener, kan kun [Legg Til Ny]-tasten velges.
Tilbake til toppen