# INNSTILLINGER FOR INNKOMMENDE OVERFØRING (LAGRING PÅ HARDDISK)

Konfigurer innstillinger for lagring av mottatte fakser på harddisken.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Automatisk lagring av mottatte fakser på harddisken | Angi om mottatte fakser skal lagres på harddisken.
Angi hvilke fakser som skal lagres | Velg hvilke mottatte fakser som skal lagres. Velg blant linje 1 til 3 og Internett-faks.
Spesifiser mappen | Spesifiser mappen for lagring av mottatte fakser. Angi et mappenavn på maksimalt 32 tegn med full bredde / halv bredde.
Aktiver/deaktiver lagring til mapper etter dato | Konfigurer innstillinger for å opprette datomapper og lagre mottatte fakser i mappene etter dato.
Utskriftsinnstillinger for mottatte fakser | Konfigurer utskriftsinnstillinger for mottatte fakser. Lagre og skriv ut: Lagre mottatte fakser på harddisken, og skriv dem også ut. Skriv ut bare når lagringsfeil oppstår: Skriv ut mottatte fakser når lagring mislykkes. Lagre i feilboks for innkommende ruting når lagring mislykkes: Når lagring mislykkes, kan du lagre faksen i feilboksen for innkommende ruting.
Filformat | Velg filformatet for innkommende ruting.
Forhåndsinnstilte tegn | Angi tegnene som skal tilføyes i filnavnet når en fil lagres. Når "Tegn 1" og "Tegn 2" er angitt i "Filnavngivning nr. 1 til nr. 7", tilføyes de angitte tegnene i filnavnet. Angi opptil 64 tegn med full bredde / halv bredde.
Filnavngivning nr. 1 til nr. 7 | Angi informasjonen som tas med i filnavnet ved lagring av en fil.
Innstillinger for mottaksmelding | Angi om det skal sendes en melding via e-post når en faks mottas.
Meldingsadresse | Viser adressen som meldingen sendes til.
Dir. innskrift | Angi meldingsadressen. Angi maksimalt 1500 tegn med halv bredde for adressen.
Globalt adressesøk | Velg adressen fra de globale adressene.
Legg til i listen | En adresse som er lagt inn direkte eller funnet via globalt adressesøk, lagres som meldingsadresse.

Tilbake til toppen