# UTSKRIFT ER IKKE MULIG ELLER STOPPER I LØPET AV EN JOBB

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er skuffen tom for papir? | Tilføy papir slik meldingen gir beskjed om i berøringspanelet.
Er maskinen tom for toner? | Skift ut tonerkassetten. Når det er lite toner, vil du få en melding om at tonerkassetten må skiftes. For mer informasjon om skifting av tonerkassett, se ”SKIFTE UT TONERKASSETTEN”.
Er det oppstått papirstopp? | Fjern det feilmatede papiret i henhold til meldingen som vises på skjermen. - "FJERNE FEILMATET PAPIR" i "PROBLEMLØSNING"
Er mottakerskuffen full? | Fjern utskriften fra skuffen for å gjenoppta utskriftsfunksjonen. Når mottakerskuffen er full, er det en detektor som aktiveres og stanser utskriften.
Er beholderen for toneroppsamling full? | Skift ut beholderen for toneroppsamling i henhold til meldingen i berøringspanelet. - "UTSKIFTNING AV BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING"
Er det plassert begrensninger på skuffene som kan brukes i hver modus (kopiering, utskrift, faks, Internett-faks og dokumentarkivering? | Kontroller innstilingene i [Innstillinger for papirskuff] og sjekk om det er haket av i avmerkingsboksene for de ulike modusene.([Innmating av godtatt jobb]). Funksjoner som det ikke er merket av for, kan ikke brukes for utskrift fra gjeldende skuff. ”Innstillingsmodus” → [Innstillinger for papirskuff] → [Skuffregistrering] → [Innmating av godtatt jobb]

Tilbake til toppen