# ENDRE UTSKRIFTSINNSTILLINGENE FOR TRANSAKSJONSRAPPORTEN(TRANSAKSJONSRAPPORT)

## Oversikt

En transaksjonsrapport skrives automatisk ut for å varsle deg når en Internett-faksoverføring mislykkes eller når en gruppeoverføring blir utført.
Transaksjonsrapporten inneholder en beskrivelse av overføringen (dato, starttid, navn på destinasjon, nødvendig tid, antall sider, resultat etc.).

- INFORMASJON SOM VISES I RESULTATKOLONNEN

Transaksjonsrapporter skrives ut basert på vilkår som er angitt i innstillingsmodus. Velg ulike vilkår for en overføring etter behov.

- Denne funksjonen kan ikke brukes i skannemodus eller datainngangsmodus.

- For en gruppeoverføring berører endringer i utskriftsvilkårene for transaksjonsrapporten alle destinasjonene.

## Drift

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Transaksjonsrapport]-tasten.
Trykk på tasten for utskriftsinnstillinger.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
For å avbryte innstillingene for transaksjonsrapporten:
Trykk på [Ikke skriv ut]-tasten.

- Utskriftsvilkårene for en transaksjonsrapport er som følger:
  - "Skriv alltid ut": En transaksjonsrapport skrives ut uavhengig av om overføringen lykkes eller mislykkes.
  - "Skriv ut ved feil": En transaksjonsrapport skrives ut når overføringen mislykkes.
  - "Ikke skriv ut": Ingen transaksjonsrapport skrives ut.
- Sett [Skriv ut originalbilde]-avkrysningsboksen til for å inkludere en del av den overførte originalen i transaksjonsrapporten. Rapportutskrift er ikke tilgjengelig for høyttaler, direkte overføring, avspørringsmottak og F-kodeoverføring.

Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”.

- Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
  Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
- Dersom du plasserte originalen på dokumentglasset, skanner du én og én side av gangen.
  Når skanningen blir ferdig, plasser neste original og trykk på [Start]-tasten. Gjenta prosedyren helt til alle sidene har blitt skannet, og trykk så på [Les-Slutt]-tasten.
  Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.

Tilbake til toppen