# REVERSERE HVITT OG SVART I EN KOPI(S/H OMVENDT)

## Oversikt

Denne funksjonen bytter om svart og hvitt i kopien slik at det lages et negativt bilde.
Originaler med store svarte områder (som bruker store mengder toner) kan kopieres med ”Sort/hvitt omvendt” for å redusere tonerforbruket.

- S/H omvendt må angis før originalen skannes.
- Når denne funksjonen er valgt, endres ”Original bildetype”-innstillingen for kontrastjustering automatisk til ”Tekst”.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [S/H omvendt]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
For å annullere S/H omvendt:
Trykk på [S/H omvendt]-tasten for å fjerne avkrysningen.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen