# AUTOMATISK KALIBRERING

Innstillinger relatert til skriverfunksjonen kan konfigureres.
Utfører automatisk fargekorrigering når fargen på fargekopier er feil.
Maskinen skriver ut et testområde, testområdet skannes og fargene korrigeres automatisk.
Etter at [Utfør]-tasten trykkes og testområde skrives ut, vises en melding som ber deg starte automatisk kalibrering.
Plasser testutskriften på dokumentglasset som vist nedenfor (slik at den tynne linjen ved kanten av papiret er til venstre).
Legg kopipapir (ca. fem ark) som er samme størrelse som testutskriften på toppen av den plasserte testutskriften, lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig, og trykk på [Utfør]-tasten.

- Hvis fargen fremdeles er feil etter å ha utført automatisk kalibrering, gjentar du denne kalibreringen en gang til for å forbedre fargen.

Tilbake til toppen