# FØR DU BRUKE NETTVERKSSKANNEREN

For å bruke maskinen som en nettverksskanner, må du lagre avsenderinformasjon, konfigurere serverinnstillinger, lagre destinasjoner i adresseboka og andre nødvendige operasjoner.
Påse at hovedstrømbryteren er i ""-posisjon
Når hovedstrømbryterindikatoren tennes, er hovedstrømbryteren i ””-posisjon. Hvis hovedstrømindikatoren ikke tennes, setter du hovedstrømbryteren til ""-posisjon og trykker på [STRØM]-knappen på betjeningspanelet.

*
  Hvis faksfunksjonen skal brukes, spesielt hvis mottak eller tidsinnstilt overføring skal foregå på nattetid, må du sørge for at strømbryteren står i ””-posisjon.

Kontrollere dato og klokkeslett
Kontroller at rett dato og klokkeslett er innstilt på maskinen.
Slik stiller du inn dato og klokkeslett på maskinen:
Velg [Systeminnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Klokkeinnstilling] i "Innstillingsmodus".
Hvis [Deaktivere klokkejustering] er aktivert, kan ikke dato og klokkeslett endres.
I dette tilfellet, velg [Systeminnstillinger] i "Innstillingsmodus" og velg [Driftsinnstillinger] for å deaktivere [Deaktivere klokkejustering]-innstillingen.
Lagre avsenderinformasjon
Før du bruker Skann til e-post
Lagre et standard avsendernavn i ”Avsendernavn” og en e-postadresse for svar i ”E-postadresse for svar”. Disse blir brukt når et avsendernavn ikke er valgt.
For å lagre avsenders navn og e-postadresse som brukes når avsender ikke er valgt:
Velg [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Skanneinnstillinger] → [Standardavsender angitt] i "Innstillingsmodus".
Før du bruker Internett-faks
Lagre et avsendernavn i ”Avsendernavn” og avsenders Internett-faksadresse i ”Egen Adresse”.
For å lagre avsenders navn og adresse:
Velg [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Eget nummer og navn angitt] → [Avsenderdataregistrering] i "Innstillingsmodus".
Konfigurere nødvendige innstillinger i innstillingsmodus
Konfigurer serverinnstillinger, standardinnstillinger for nettverksskanner og innstillinger for Internett-faks.

- For å konfigurere serverinnstillinger:
  I ”Innstillingsmodus”, velg [Nettverksinnstillinger] → [Tjenesteoppsett]. (Administratorrettigheter kreves.)
- For å konfigurere grunnleggende innstillinger for nettverksskanner:
  I ”Innstillingsmodus”, velg [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner]. (Administratorrettigheter kreves.)
- For å konfigurere innstillinger for Internett-faks:
  I ”Innstillingsmodus”, velg [Applikasjonsinnstillinger] og konfigurer alternativer i [Internett-faksinnstillinger]. (Administratorrettigheter kreves.)

Lagre destinasjonsadresser for hver skannemodus i adresseboken
Du kan sende et bilde ved å angi en adresse direkte ved bruk av Skann til bilde. Det er praktisk å lagre adresser i adresseboken. Opptil 6000 adresser kan lagres i adresseboken. Hvis du vil ha informasjon om adresseboken, kan du se "ADRESSEBOK". Se følgende element for informasjon om hvordan du bruker adressebøkene og lagrer adresser.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Tilbake til toppen