# SKANNE EN TYNN ORIGINAL(SAKTE SKANN-MODUS)

## Oversikt

Bruk denne funksjonen når du ønsker å skanne tynne originaler med den automatiske dokumentmateren. Denne funksjonen gjør at tynne originaler ikke mates inn feil.
Når "Sakte skann-modus" er valgt, er ikke 2-sidig skanning mulig.

## Drift

Plasser originalen i dokumentmaterskuffen for den automatiske dokumentmateren.
Juster papirguidene sakte.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER

Hvis du bruker for mye kraft til å legge i originalene, kan de bli krøllet og mates inn feil.
Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Sakte skann-modus]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
For å avbryte Sakte skann-modus-innstillingen:
Trykk på [Sakte skann-modus]-tasten for å fjerne hakemerket.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
Tilbake til toppen