# INNSTILLINGER FOR INTERNETT-FAKS

Internett-faksfunksjoner kan stilles inn.
Mottaksinnstillinger
Mottak av Internett-faks
Aktiverer Internett-faksmottaksfunksjoner.
POP3-server
Angi IP-adressen eller vertsnavnet til POP3-serveren.
Portnummer
Angi portnummeret til POP3-serveren. Standardinnstillingen er port 110.
POP-autentisering
Autentiseringsprotokollen (inkludert APOP) brukes for autentisering til POP3-serveren.
Brukernavn
Angi brukernavnet. Spesial brukerkonto kreves for mottak av Internett-faks.
Passord
Angi passordet.
For å endre passordet, velg [Endre passord] og angi det nye passordet i tekstboksen.
POP3-kommunikasjonstidsavbrudd
Stiller inn et tidsavbrudd for kommunikasjon med POP3-server.
Intervallinnstilling for kontroll av mottak
Angi en bekreftelsessyklus til POP3-serveren.
Aktiver SSL
Tillater kommunikasjonen POP-over-SSL eller POP-over-TLS med STLS-kommandoen. Dette krever at serveren støtter kommunikasjonen POP-over-SSL eller STLS-kommandoen.
For å tillate kommunikasjonen POP-over-SSL, angi portnummer for kommunikasjonen POP-over-SSL i Portnummer.
For å tillate POP-over-TLS-kommunikasjon, angi samme portnummer som for normal POP3-kommunikasjon i Portnummer.
Tilkoblingstest
Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til POP3-serveren.
Standardinnstillinger
I-faks innst. av eget navn og adresse
Still inn disse alternativene for å lagre avsendernavnet og kildeadresser som skal brukes for Internett-fakskommunikasjon. Det lagrede avsendernavnet og kildeadressen blir skrevet ut øverst på den mottatte faksen.
Avsendernavn
Angi standardavsendernavnet.
I-faks egen adresse
Angi standard kildeadresse.
Direkte SMTP-innstillinger
Portnummer (mottak)
Angi mottaksportnummeret for direkte SMTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er port 25.
Tidsavbrudd
Angi et tidsavbrudd.
Portnummer (sending)
Angi sendeportnummeret for direkte SMTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er port 25.
Tidsavbrudd
Angi et tidsavbrudd.
Tilbake til toppen