# FAKSDATA MOTTA/SEND

INNSTILLINGER FOR INTERNETT-FAKS
Disse innstillingene kan konfigureres når ekspansjonssett for Internett-faks er installert.
Mottaksstart
Trykk på denne tasten hvis du umiddelbart vil koble til e-postserveren (POP3-server) og sjekke mottatte Internett-fakser. Hvis du har mottatt Internett-fakser, vil faksene hentes opp og skrives ut.
Tast for manuelt mottak på første skjermbilde
Dette viser [I-faks manuelt mottak]-tasten på startskjermen i Internett-faksmodus.
Videresend mottatte data
Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, kan mottatte fakser videresendes til en annen Internett-faksmaskin.
Avbryte videresending
Trykk på jobbstatusvisningen og avbryt faksvideresending på samme måte som for en overføringsjobb.
Videresending er ikke mulig hvis ingen fakser ble mottatt eller et videresendingsfaksnummer ikke er programmert.

- For å aktivere ”Mottaksstart”, må du konfigurere POP3-servers innstillinger. Se [Applikasjonsinnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Innstillinger av Internett-faks].
- For å registrere en videresendingsadresse, se ”Still inn adresse for videresending av data” i ”Innstillingsmodus”.
- Hvis videresending ikke var vellykket fordi overføringen ble avbrutt eller det oppsto en kommunikasjonsfeil, vil faksene som skulle videresendes bli returnert til utskriftskøen på maskinen.
- Hvis de første sidene av en faks ble skrevet ut, vil kun de sidene videresendes som ikke ble skrevet ut.
- Hvis du velger [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Bildesendingsinnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] og hvis ”Hold innstilling for mottatt datautskrift” er aktivert, blir du bedt om å angi et passord. Angi korrekt passord med nummertastene.

Tilbake til toppen