# VIDERESENDE MOTTATTE INTERNETT-FAKSDATA(VIDERESENDE FAKSDATA)

## Oversikt

Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, videresendes mottatte Internett-fakser til en annen tidligere lagret Internett-faksadresse (inkluderte direkte SMTP).

- Videresending er ikke mulig hvis ingen fakser ble mottatt eller et videresendingsfaksnummer ikke er programmert.
- Hvis noen av sidene i en faks ble videresendt og skrevet ut, vil kun de sidene som ikke ble skrevet ut videresendes.
- Hvis videresendingen ikke var vellykket fordi overføringen ble avbrutt eller det oppsto en kommunikasjonsfeil, blir faksene som skulle videresendes, returnert til maskinens utskriftskø.
- Hvis en skjerm for inntasting av passord vises etter at du har trykket på [OK]-tasten, har ”Hold innstilling for mottatt datautskrift” blitt aktivert. Angi passordet ved hjelp av talltastene for å starte videresending.
  - UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS (Hold innstilling for mottatt datautskrift)

## Drift

Trykk på [Innstillingsmodus]-tasten på hovedskjermen.
Trykk på [Faksdata motta/send]-tasten.
Trykk på [Innstillinger av Internett-faks]-tasten.
Trykk på [Utfør]-tasten i [Videresend mottatte data] for å begynne videresending.
Tilbake til toppen