# BRUKE TO MASKINER FOR Å SKRIVE UT EN STOR UTSKRIFTSJOBB(TANDEMUTSKRIFT)

## Oversikt

Denne funksjonen krever to maskiner som kan utføre tandemutskrift.
To maskiner tilkoblet samme nettverk brukes til å kjøre en større kopieringsjobb parallelt. Denne funksjonen reduserer utskriftstiden ved håndtering av et stort utskriftsantall.
IP-adressen til slavemaskinen som er konfigurert i [Systeminnstillinger] i "Innstillingsmodus" [Enhetskontroll] → [Innstilling av tandemtilkobling], må være registrert i skriverdriveren for at du skal kunne bruke tandemutskriftsfunksjonen.

- I et Windows-miljø oppnås dette automatisk ved å klikke på [Autokonfigurasjon]-knappen på [Alternativer]-fanen i skriverdriveren.
- I et Macintosh-miljø oppnås dette automatisk ved å klikke på [Tandeminnstillinger]-knappen.

I et Macintosh-miljø er denne funksjonen kun tilgjengelig ved bruk av Mac OS X.

## Drift

Windows
Klikk på fanen [Avansert].
Klikk på [Tandemutskrift]-avmerkingsboksen slik at -avmerkingen vises.
Tandemutskriftsfunksjonen kan kun brukes når skriverdriveren har blitt installert med "Egendefinert installasjon" med [LPR direkte utskrift (spesifiser adresse/autosøk)] og [Ja]-avmerkingsboksen valgt for "Vil du bruke tandemutskriftsfunksjonen?".

Macintosh
Valg [Tandemutskrift].
Klikk på [Tandemutskrift]-avmerkingsboksen slik at -avmerkingen vises.
Hvis du vil bruke tandemutskriftsfunksjonen, må du velge protokollen som skal brukes, i henhold til meldingen som vises på skjermen, når du legger til skriverdriveren i "Verktøy for skriveroppsett".
Tilbake til toppen