# KOPIERE EN BROSJYRE(BOKKOPI)

## Oversikt

Denne funksjonen lager en kopi av de to motstående sidene i en åpen bok eller et annet innbundet dokument.
Kopier laget med denne funksjonen kan brettes på midten hvis du vil lage et hefte.
Denne funksjonen er nyttig for å arrangere kopier til et attraktivt hefte eller en brosjyre.
Slik plasserer du originalen

- Bokkopi må angis før originalen skannes.
- Fire originalsider kopieres på hvert papirark. Tomme sider vil automatisk bli lagt til på slutten dersom det totale antallet originale sider ikke er delelig med fire.
- Denne funksjonen kan kombineres med ryggstifting eller bretting dersom en heftebehandler er installert.
- Når bokkopifunksjonen er valgt, blir 2-sidig kopieringsmodus automatisk valgt.
  Når det er valgt innstillinger som forhindrer 2-sidig kopiering, kan ikke bokkopifunksjonen brukes.

## Drift

Legg originalen på dokumentglasset.
Plasser de åpnede sidene av ”første og siste ark”.

- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Bokkopi]-tasten.
Velg en innbindingsposisjon.
Når du ikke legger inn en forside, trykker du på -tasten fulgt av [Tilbake]-tasten. Deretter går du til trinn 5.
For å annullere bokkopi:
Trykk på [Av]-tasten.
Når du legger inn en forside, trykk på [Forsideinnstilling]-tasten, og deretter på [På]-tasten.
Hvis du vi lage en kopi på det innsatte omslagsarket, setter du kryss i [Lag kopi på omslag (dupleks)]-boksen slik at vises.
For å endre innskuff for forside:
Trykk på [Papirkassett]-tasten for å vise skjermen for skuffevalg. Trykk på innskuffen for forside på skjermen for skuffevalg. For mer informasjon, se ”VELGE PAPIRSKUFF FOR KOPIERING”.

- Hvis forsiden skal kopieres på, kan ikke etikettark, transparenter og fanepapir brukes.
- Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når funksjonen for omslag/innlegg er deaktivert i innstillingsmodusen.

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for skanne den første originalsiden.
Skanning av originalen starter.
Plasser de neste åpne originalsidene, og trykk på [Ekstra skanning]-tasten.
Gjenta dette trinnet til alle originalsidene har blitt skannet.
Skann de gjenværende originalsidene i følgende rekkefølge:

1. Innsiden av forsideomslaget og første side (motstående sider)
2. Innsiden av andre og tredje side (motstående sider)
3. ...
4. Innsiden av siste side og baksideomslaget (motstående sider)

Kopiinnstillingene kan ikke endres for skanning av ekstra sider.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Originalskanning slutt]-tasten for å starte kopieringen.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen