# HULLINGSMODUS

## Oversikt

Denne enheten kan installeres på en etterbehandler eller heftebehandler for å lage hull i papiret som skal skrives ut.
Avhending av hullingsavfall
Hullingsavfall fra stansede hull samles opp i hullingsavfallsboksen.
Følg driftsprosedyren for å fjerne hullingsavfall.

## Drift

- Ferdiggjører installert
- Ferdiggjører (stort stablemagasin) installert
- Etterbehandler med ryggstifting installert
- Etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) installert

Ferdiggjører installert
Åpne dekselet.
Trykk spaken ned mot venstre og skyv etterbehandleren mot venstre til den stopper.
Skyv etterbehandleren forsiktig til den stopper.
Grip tak i håndtaket til hullingsavfallsboksen, trekk den forsiktig ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Skyv boksen forsiktig tilbake.
Trykk spaken ned mot venstre og skyv etterbehandleren mot venstre til den stopper.
Skyv etterbehandleren forsiktig til den stopper.
Lukk dekselet.
Ferdiggjører (stort stablemagasin) installert
<4 trinn i alt >
Åpne stansemodulens frontdeksel.
Trekk hullingsavfallsboksen ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Sett hullingsavfallsboksen på plass igjen.
Hvis stanseavfallsboksen ikke skiftes ut ordentlig, vil det ikke være mulig å skrive ut ved hjelp av stansefunksjonen.
Lukk stansemodulens deksel.
Etterbehandler med ryggstifting installert
<4 trinn i alt >
Åpne frontdekselet.
Trekk hullingsavfallsboksen ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Sett hullingsavfallsboksen på plass igjen.
Lukk frontdekselet.
Etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) installert
<4 trinn i alt >
Åpne stansemodulens frontdeksel.
Trekk hullingsavfallsboksen ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Sett hullingsavfallsboksen på plass igjen.
Hvis stanseavfallsboksen ikke skiftes ut ordentlig, vil det ikke være mulig å skrive ut ved hjelp av stansefunksjonen.
Lukk stansemodulens deksel.
Tilbake til toppen