# ENDRE OPPLØSNING

## Oversikt

Spesifiser oppløsningsinnstillingen.
Hvordan velge oppløsning
For vanlige tekstoriginaler vil 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi i Internett-faksmodus) gi et bilde som er godt lesbart.
For fotografier og illustrasjoner vil en innstilling for høy oppløsning (600 x 600 dpi osv.) gi et skarpt bilde.
En innstilling med høy oppløsning vil føre til en stor fil, og hvis filen er for stor, kan det hende at overføringen ikke kan utføres. I slike tilfeller må du redusere antall sider som skannes, eller ta andre forholdsregler for å redusere filstørrelsen.

- ENDRE FORMAT I SKANNE- ELLER DATAINNGANGSMODUS
- ENDRE FORMAT I INTERNETT-FAKSMODUS
- SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET

Når den automatiske dokumentmateren brukes, kan ikke innstillingen for oppløsning endres etter at skanningen først er satt i gang. (Hvis imidlertid ”Jobb Lages” brukes i Andre, kan du endre oppløsningen hver gang et nytt sett med originaler settes inn.)

- Når du bruker dokumentglasset til å skanne flere originalsider, kan du endre oppløsningsinnstillingen hver gang du bytter side.
- Når [TIFF-S] er valgt som format i Internett-faksmodus, kan bare [200x100dpi] eller [200x200dpi] velges.

## Drift

Trykk på [Oppløsning]-tasten.
Trykk på tasten for den ønskede oppløsningen.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Hvis det er en blanding av destinasjoner i ulike modi, bytter du modus ved å trykke på for å angi oppløsning for hver modus.
FTP/skrivebord og Nettverksmappe er imidlertid satt til samme modus.
Når E-post FTP/skrivebord eller Nettverksmappe er valgt:
Når Internett-faks er valgt:
I Internett-faksmodus merker du av for [Halvtone] for å angi halvtone. (Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis [200x100dpi] er valgt.)
Denne funksjonen sender et bilde med høyere kvalitet enn vanlig når du skanner en original med mange gråskalaområder, for eksempel fotografier eller fargeillustrasjoner.
Tilbake til toppen