# RENGJØRINGSOVERSIKT

For å sikre at maskinen fortsetter å yte sitt beste bør maskinen rengjøres med jevne mellomrom.
Hvis hvite linjer eller feilmating oppstår, følger du rengjøringsprosedyrene nedenfor.

Når smussflekker eller fargede/hvite linjer vises på skannede bilder | Rengjør følgende deler i rekkefølge til ingen smussflekker eller fargede/hvite linjer gjenstår. RENGJØRING AV DOKUMENTGLASSET OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN
Når det oppstår papirstopp i enkeltmaterskuffen: | RENGJØRE MATEVALSEN PÅ DET MANUELLE MATEBRETTET
Når fargede linjer vises: | RENGJØRE HOVEDLADEREN PÅ DEN FOTOKONDUKTIVE TROMMELEN

Ikke bruk brennbar spray for å rengjøre maskinen. Hvis gass fra sprayen kommer i kontakt med varme elektriske komponenter eller varmeenheten inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Ikke bruk tynner, benzen eller lignende flyktige rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen. Disse kan forringe eller misfarge utsiden av apparatet.
- Bruk en myk klut til å tørke smuss forsiktig fra området på betjeningspanelet (vist nedenfor).

Tilbake til toppen