# HULLING UTFØRES IKKE

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Vises det en melding som ber deg sjekke hullemodulen? | Avhende stanseavfall. - HULLEMODUL
Er det lagt til papir med ulik størrelse? | Hulling er ikke mulig hvis papir med ulike bredder blandes sammen. Hvis du vil hulle papir med ulike størrelser, bruker du papir med lik bredde og velger innstillingen [Samme bredde]. Ved kopiering, velg [Samme bredde] for [Original med blandet format] i [Andre].
Er det tatt med en papirstørrelse som ikke kan hulles, i utskriftsjobben? | Du finner informasjon om hvilke papirstørrelser som kan hulles, i "SPESIFIKASJONER" i hurtigveiledningen.
Er skuffen som er valgt i skriverdriveren, satt til en papirtype som ikke kan hulles? | Kontroller papirtypeinnstillingene i maskinen, og velg en skuff som har papir som kan brukes til hulling*. Klikk på [Detaljer]-knappen under [Papirvalg] i [Papir]-fanen i skriveregenskapervinduet og kontroller papirtypeinnstillingen for hver skuff. * Hulling er ikke mulig på etiketter, fanepapir, glanset papir, transparenter eller konvolutter. Hvis dessuten "Deakt. Hulling" er valgt i brukertypen, vil ikke hulling være mulig.
Har funksjoner blitt deaktivert av administratoren? | Kontroller dette med administratoren din. Noen funksjoner kan ha blitt deaktivert i systeminnstillingene.

Tilbake til toppen