# TOSIDIG UTSKRIFT UTFØRES IKKE

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er det angitt en papirtype som ikke kan brukes for 2-sidig utskrift i papirtypeinnstillingen for den valgte skuffen? | Sjekk ”Innstillinger for papirskuff” i innstillingsmodus. Hvis avmerkingsboksen [Deaktiver dupleks] er , kan ikke skuffen brukes for 2-sidig utskrift. Papirtypeinnstillingen må endres til en type som kan brukes for 2-sidig utskrift. ”Innstillingsmodus” → [Innstillinger for papirskuff] → [Skuffregistrering]
Bruker du et papir av spesialstørrelse eller -type? | For informasjon om papirtypene og størrelsene som kan brukes for 2-sidig utskrift, se ”SPESIFIKASJONER” i hurtigveiledningen.
Har funksjoner blitt deaktivert av administratoren? | Kontroller dette med administratoren din. Noen funksjoner kan ha blitt deaktivert i systeminnstillingene. Kontroller dette med administratoren din. Når brukerautentisering er aktivert, kan det være at funksjonene du kan bruke og sideantallet er begrenset i brukerinnstillingene dine. Kontroller dette med administratoren din.

Tilbake til toppen