# INNSTILLINGER FOR INTERNETT-FAKS

Internett-faksfunksjoner kan stilles inn.

### Mottaksinnstillinger

###### Mottak av Internett-faks

Aktiverer Internett-faksmottaksfunksjoner.

###### POP3-server

Angi IP-adressen eller vertsnavnet til POP3-serveren.

###### Portnummer

Angi portnummeret til POP3-serveren. Standardinnstillingen er port 110.

###### POP-autentisering

Autentiseringsprotokollen (inkludert APOP) brukes for autentisering til POP3-serveren.

###### Brukernavn

Angi brukernavnet. Spesial brukerkonto kreves for mottak av Internett-faks.

###### Passord

Angi passordet.
Hvis du vil endre passordet, angir du [Endre passord] til og angir det nye passordet i tekstboksen.

###### POP3-kommunikasjonstidsavbrudd

Stiller inn et tidsavbrudd for kommunikasjon med POP3-server.

###### Intervallinnstilling for kontroll av mottak

Angi en bekreftelsessyklus til POP3-serveren.

###### Aktiver SSL

Tillater kommunikasjonen POP-over-SSL eller POP-over-TLS med STLS-kommandoen. Dette krever at serveren støtter kommunikasjonen POP-over-SSL eller STLS-kommandoen.
For å tillate kommunikasjonen POP-over-SSL, må du angi portnummer for kommunikasjonen POP-over-SSL i [Portnummer].
Du kan tillate POP-over-TLS-kommunikasjon ved å angi samme portnummer som for normal POP3-kommunikasjon i [Portnummer].

###### Tilkoblingstest

Trykk på [Utfør]-tasten for å teste tilkoblingen til POP3-serveren.

### Standardinnstillinger

###### Oppsett for I-Fakse eget navn og adresse

Still inn disse alternativene for å lagre avsendernavnet og kildeadresser som skal brukes for Internett-fakskommunikasjon. Det lagrede avsendernavnet og kildeadressen blir skrevet ut øverst på den mottatte faksen.

###### Avsendernavn

Angi standardavsendernavnet.

###### I-faks egen adresse

Angi standard kildeadresse.

### Direkte SMTP-innstilling

###### Portnummer (mottak)

Angi mottaksportnummeret for direkte SMTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er port 25.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd.

###### Portnummer (sending)

Angi sendeportnummeret for direkte SMTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er port 25.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd.
Tilbake til toppen