# ANGI SKANNEBILDEKVALITET

## Oversikt

Oppløsningen kan angis slik at den tilsvarer karakteristikkene til originalen, for eksempel tekst, foto, tekststørrelse og mørkhet i bildet.
Innstilling for oppløsning

Standard | Velg denne innstillingen når originalen består av tekst med normal størrelse.
Fin | Velg denne innstillingen når originalen har liten tekst eller diagrammer med tynne linjer. Originalen skannes med dobbelt så høy oppløsning som for [Standard]-innstilling.
Superfin | Velg denne innstillingen når originalen har detaljerte bilder eller diagrammer. Du får et bilde med høyere kvalitet enn med [Fin]-innstilling.
Ultrafin | Velg denne innstillingen når originalen har detaljerte bilder eller diagrammer. Denne innstillingen gir best bildekvalitet. Overføringen vil imidlertid ta lengre tid enn med de andre innstillingene.

Hvis originalen er et fotografi eller inneholder flere fargenyanser, setter du avkrysningsboksen [Halvtone] til . Dette gir et klarere bilde enn bruk av [Fin], [Superfin] og [Ultrafin] på egenhånd. (Du kan ikke velge halvtone når Standard er valgt.)

- Ved bruk av den automatiske dokumentmateren kan ikke innstillingen for oppløsning endres når skanningen først er satt i gang. (Hvis imidlertid Jobb Lages eller Innstilling forhåndsvisning brukes, kan du endre oppløsningen hver gang et nytt sett med originaler settes inn.)
- Hvis du sender en faks med oppløsningen [Ultrafin], [Superfin] eller [Fin], brukes lavere oppløsning hvis mottaksmaskinen ikke har den aktuelle oppløsningen.

## Drift

1. #### Trykk på [Oppløsning]-tasten

2. #### Trykk på tasten for den ønskede oppløsningen.

   Merk av for [Halvtone] for å angi halvtone når du har valgt [Fin], [Superfin] eller [Ultrafin].
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

Tilbake til toppen