# OVERFØRE METADATA

## Oversikt

Velg et metadatasett, angi hvert element og utfør metadatasending.
Metadata sendes med dokumentarkiveringsfunksjonen. [Datainngang]-fanen vises på skjermen for overføringsinnstillinger i dokumentarkiveringsmodus for å tillate metadatasending.
I tillegg kan du sende metadata ved hjelp av dokumentarkivering i [Dokumentoperasjoner] i Innstillingsmodus (nettversjon).

- I datainngangsmodus kan du konfigurere metadatainnstillinger for metadatasending.
  Du kan utføre overføring uten å sende metadata ved å bytte skjermen fra datainngangsmodus til en annen modus, og deretter utføre overføringen.
- Når metadatainnstillinger er konfigurerte eller en adresse er spesifisert i Datainngang-modus, vil det ikke være mulig å slå over til en annen modus.
- Før du konfigurerer metadatainnstillingene, spesifiser adressene i alle tilgjengelige modi. Etter at metadatainnstillinger er konfigurerte, kan du kun spesifisere adresser i modi som er tillatte i det valgte metadatasettet.

## Drift

1. #### Trykk på [Datainngang]-ikonet på [Hovedskjerm], og trykk på [Metadatainnl.]-tasten på handlingspanelet

   Hvis et spesifikt metadatasett er spesifisert som standardsett, gå til trinn 3.
   Metadatainnlegg er ikke tilgjengelig hvis du ikke har lagret noe metadatasett. Lagre metadatasett i Innstillingsmodus (nettversjon) før overføring.

2. #### Trykk på tasten for ønsket metadatasett

3. #### Tastene for elementene lagret i metadatasettet vil nå vises. Trykk på tasten for elementet du ønsker å angi

4. #### Trykk på tasten for verdien du ønsker å angi, og trykk deretter på [OK]-tasten.

   Hvis du vil angi metadataverdien direkte, trykker du på [Dir. innskrift]-tasten. Trykk på [OK]-tasten på det virtuelle tastaturet, så kommer du tilbake til skjermen som vises i trinn 3.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Slik avbryter du valg av metadatainnlegg:

   Trykk på [Avbryt]-tasten.

5. #### Konfigurer bildet eller andre innstillinger, og utfør prosedyren for skannesending

   - Konfigurer jobbdetaljinnstillinger, og start deretter overføring ved å bruke samme fremgangsmåte som i andre modi.
   - Når du skriver inn en adresse direkte, trykker du på [Trykk for å angi filnavn] for å vise skjermen der du velger adressetype. Hvis adressetypen, for eksempel E-post, Internett-faks, Faks, Nettverksmappe eller Direkte SMTP, er valgt, vises adressetypeskjermen.

Tilbake til toppen