# FJERNBETJENING VIA DATAMASKINEN

## Oversikt

Fjernbetjen (fjernbetjening) maskinen fra datamaskinen.
Du kan vise maskinens betjeningspanel på dataskjermen for å betjene maskinen.
Funksjonen for fjernkontroll kan kun brukes på én datamaskin av gangen.

### Klargjøring

Før du kan bruke funksjonen for fjernkontroll, er følgende forberedelser påkrevd.

- I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstillinger fjernkontroll] → [Fjernbetjent programvareoperasjon] og [Tillatt] for [Brukerinnstillingsrettigheter].
- Koble maskinen til nettverket.
- Installer VNC-programvare (anbefalt VNC-programvare: RealVNC) på datamaskinen din.

## Drift

1. #### Start VNC-viseren

2. #### Angi IP-adressen til maskinen i inntastingsboksen ”Server”

   Spør maskinens administrator om IP-adressen.

3. #### Klikk på [OK]-knappen

4. #### Følg meldingene på maskinens betjeningspanel for å tillate tilkoblingen

   Når maskinen er koblet til VNC-programvaren, vises i toppen av maskinens berøringspanel.
   Hvis du vil koble deg fra, avslutter du VNC-programvaren eller trykker på .
   Bruk betjeningspanelet på samme måte som på maskinen. Du kan imidlertid ikke angi verdier i serier ved å klikke på tasten flere ganger etter hverandre.

   ###### For å stille inn brukerinnstillingsrettighetene for funksjonen for fjernkontroll:

   I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstillinger fjernkontroll].

Tilbake til toppen