# F-KODET KONFIDENSIELL OVERFØRING

## Oversikt

Du kan ringe faksnummeret med F-kode (består av deladresse og kode).
Du kan bruke konfidensiell overføring med F-kode sammen med gruppeoverføring eller tidsinnstilt overføring etter behov. Det er nyttig hvis slik overføring er programmert.
Vær oppmerksom på at du ikke kan registrere konfidensiell overføring med F-kode i Favoritter.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   1. (1) Angi destinasjonens linjenummer med talltastene.
   2. (2) Trykk på [Deladresse]-tasten.
      Symbolet "/" angis.
   3. (3) Angi deladressen med talltastene.
   4. (4) Trykk på [Kode]-tasten.
      Symbolet "/" angis.
   5. (5) Angi koden med talltastene.
   - Hvis deladressen og koden allerede er registrert, kan du velge en berøringstast også.
   - Hvis koden ikke er tatt med for minneboksen til destinasjonsmaskinen, kan du hoppe over trinn (4) og /5)

3. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen