# OVERFØRING VED BRUK AV HØYTTALEREN

## Oversikt

Når høyttaleren brukes til å ringe, sendes faksen etter at nummeret er slått og tilkoblingen er etablert.
Én side overføres om gangen.

- Hvis noen svarer, vil du kunne høre hans/hennes stemme, men du har ikke mulighet til å svare.
- Når høyttaleren brukes, skjer overføringen uten at originalen skannes til minnet.
- En destinasjon med F-kode (underadresse og kode) kan ikke brukes.
- En berøringstast med flere destinasjoner eller destinasjoner som ikke er faksnumre, kan ikke brukes.
- Du kan ikke bruke [Forhåndsvisning]-tasten i høyttalermodus.

## Drift

1. #### Legge i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Høyttaler]-tasten

   Når tilkoblingen er etablert, vil du høre summetonen gjennom maskinens høyttaler.

   Trykk på for å bruke glidebryteren til å endre volumet på høyttaleren.

   ###### For å avbryte overføring ved hjelp av høyttaleren:

   Trykk en gang til på [Høyttaler]-tasten.

3. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

4. #### Når tilkoblingen er etablert, trykk på [Start]-tasten

   ###### Slik avbryter du en overføring:

   Trykk på [Sending avlyst]-tasten.

Tilbake til toppen