# FAKSDATAMOTTAK/-VIDERESENDING – FAKSFUNKSJONER

## Faksdata motta/send

Denne delen forklarer innstillingene for mottak og videresending av faks.

### Faksinnstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Mottaksinnstillinger | Angi faksmottaksmetode. Automottak: Når et anrop kommer inn, ringer maskinen og starter deretter automatisk faksmottak. Manuelt mottak: Brukes når en eksisterende hjemmetelefon er tilkoblet maskinen. Du kan besvare et telefonanrop først, og deretter motta en faks ved manuelt mottak.
Utskrift flere sett | Spesifiser hvorvidt to eller flere kopier av faksene skal skrives ut. Antallet kopier kan angis med "Innstillinger for faksutskrift."
Stifte | Spesifiser om det skal stiftes. (Kun når ferdiggjører er installert) Innbindingsstil kan angis med"Innstillinger for faksutskrift."
Bretting | Angi om papiret skal brettes. (Kun når bretteenheten er installert)
Videresend mottatte data | Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, kan mottatte fakser videresendes til en annen faksmaskin som er tidligere lagret.

- Hvis innstillingen "Hold innstilling for mottatt datautskrift" er aktivert, får du beskjed om å angi et passord. Angi korrekt passord med nummertastene.
- Hvis noen av sidene i en faks ble videresendt og skrevet ut, vil kun de sidene som ikke ble skrevet ut videresendes.
- En videresendt faks blir en faksoverføringsjobb. Hvis overføringen ikke gjennomføres fordi overføringen er avbrutt eller det oppstod en feil, blir faksen liggende i minnet til den kan skrives ut.
- Alle mottatte fakser videresendes. Vær oppmerksom på at mottatt data som er lagret i den konfidensielle minneboksen med F-kode, ikke videresendes.
- Se "Angi telefonnummer for videresending av data" i Innstillingsmodus for registrering av destinasjonsnummer.

Hvis det ikke finnes noe videresendingsdata, eller hvis destinasjonen ikke er registrert, blir ingen data videresendt.
Tilbake til toppen