# UTSKRIFTSPORTINNSTILLINGER

## "LPD"-fanen

Angi en utløpsdato for profil.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### LPD-oppsett

###### LPD

Still dette alternativet til å bruke LPD.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 0 sekunder.

###### Bruk banner

Still dette alternativet til å bruke banneret. Standardinnstillingen er [Deaktivert].

## "RAW"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere Raw-utskrift.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### Innstilling for raw-utskrift

###### Rå utskrift

Still dette alternativet til å bruke rå utskrift. Standardinnstillingen er [Aktivert].

###### Portnummer

Angi et portnummer. Standardinnstillingen er port 9100.

###### Tidsavbrudd

Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 90 sekunder.

###### Bruk toveis

For å bruke toveis kommunikasjon, still til .

## "WSD"-fanen

Bruk denne fanen for å konfigurere WSD-utskrift.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### WSD-innstillinger

###### WSD-utskrift

Still dette alternativet til å bruke WSD-utskrift.

###### Bruk registrering av multisending

Still dette alternativet til å bruke registrering av multisending.
Tilbake til toppen