# BRUKE TO MASKINER FOR Å SKRIVE UT EN STOR UTSKRIFTSJOBB

## Oversikt

Denne funksjonen krever to maskiner.
To maskiner tilkoblet samme nettverk brukes til å kjøre en utskriftsjobb parallelt. Denne funksjonen deler en utskriftsjobb likt mellom to maskiner, og reduserer dermed utskriftstiden når et stort antall sett skal skrives ut.

For å bruke funksjonen Tandemutskrift i et Windows-miljø, må du registrere IP-adressen til slavemaskinen i skriverdriveren.

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Avansert]-fanen

2. #### Sett [Tandemutskrift]-avkrysningsboksen til

   Tandemutskriftsfunksjonen kan kun brukes når skriverdriveren har blitt installert med ”Egendefinert installasjon” med [LPR direkte utskrift (spesifiser adresse/autosøk)] og [Ja]-avmerkingsboksen valgt for ”Vil du bruke tandemutskriftsfunksjonen?”.

### Macintosh

1. #### Velg [Tandemutskrift]

2. #### Sett [Tandemutskrift]-avkrysningsboksen til

   Innstillingsskjermen for Tandemutskrift vises. Angi IP-adressen til slavemaskinen og klikk på [Oppdaterings]-knappen. Innstillinger for Tandemutskrift er konfigurert.
   Hvis du vil bruke tandemutskriftsfunksjonen, må du velge protokollen som skal brukes, i henhold til meldingen som vises på skjermen når du legger til skriverdriveren i verktøy for skriveroppsett.

Tilbake til toppen