# ORIGINALENS RETNING

## Oversikt

Når en original i størrelsen A4 (8-1/2" × 11") legges i vertikal retning og skannes, roteres den automatisk 90 grader og overføres i horisontal retning (Rotert sending).
Hvis originalen legges i horisontal retning, overføres den i samme retning uten å roteres.

Originaler i størrelsen A4R, B5 eller A5 (8-1/2" × 11"R, 5-1/2" eller × 8-1/2") sendes ikke rotert 90 grader.

###### For å avbryte innstillinger for rotering av sending:

I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Sendeinnstillinger] → [Innstillinger For Rotering Av Sending].
Hvis denne innstillingen er deaktivert, vil originalen overføres i den retningen den er lagt.
På grunn av dette kan enkelte mottakende maskiner redusere mottatte data.
Tilbake til toppen