# FØR DU BRUKE NETTVERKSSKANNEREN

## Oversikt

For å bruke maskinen som faks, må du koble til telefonlinjen og angi telefonlinjetype.

### Koble til telefonlinje

Koble til telefonledningen i telefonlinjekontakten (LINJE) på maskinen som vist, og sett den andre enden i telefonstøpselet i veggen.
Sørg for å bruke tilkoblet telefonlinjeledningen.

### Påse at hovedstrømbryteren er i ””-posisjon

Når hovedstrømbryterindikatoren tennes, er hovedstrømbryteren i ””-posisjon. Hvis hovedstrømindikatoren ikke tennes, slå hovedstrømbryteren til ””-posisjonen og trykk på [STRØM]-knappen på betjeningspanelet.

Hvis faksfunksjonen brukes, og spesielt hvis mottak eller tidsinnstilt overføring skjer om natten, må du ikke slå av hovedstrømmen.

### Kontrollere dato og klokkeslett

Kontroller at rett dato og klokkeslett er innstilt på maskinen.

###### Slik stiller du inn dato og klokkeslett på maskinen:

I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Klokkeinnstilling].
Hvis [Deaktivere klokkejustering] er aktivert, kan ikke dato og klokkeslett endres. I dette tilfellet velger du [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus (administrator)” og velger [Driftsinnstillinger] for å deaktivere [Deaktivere klokkejustering]-innstillingen.

### Lagre avsender faksnummer

Lagre et avsendernavn i [Avsendernavn] og et faksnummer i [Faks.Nr]. Pass på at du konfigurerer denne informasjonen, ettersom den er påkrevd for kommunikasjon.

###### For å lagre avsenders navn og adresse:

I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Angi eget navn og destinasjon] → [Avsenderdataregistrering].

### Lagre destinasjonsadresser for hver skannemodus i adresseboken

Det er nyttig å lagre adresser i adresseboken før du bruker faksmodus.
Se følgende for informasjon om hvordan du bruker adressebøkene og hvordan du lagrer adresser.

- ADRESSEBOK
- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
- LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER
- LAGRE GRUPPER

Tilbake til toppen