# I SKANNE- OG DATAINNGANGSMODI

## Oversikt

Endre filformatet (filtype, komprimeringsfunksjon/kompresjonsgrad) for å sende et skannet bilde på overføringstidspunktet. Hvis de skannede originalene er delt inn i separate filer, kan du i tillegg endre antall sider per fil.
Filtypen for [S/H]-modus og filtypen for [Farge/gråskala]-modus henger sammen. Filtypen kan ikke angis separat. (Når du velger [JPEG] for [Farge/gråskala]-modus, blir [TIFF] valgt automatisk for [S/H]-modus.)

###### Filformatkombinasjoner

[Farge/gråskala]-fane | [S/H]-fane
--- | ---
PDF | PDF
PDF med høy komprimering | PDF
PDF med høy komprimering (Ultrafin) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF/A med høy komprimering | PDF/A
PDF/A med høy komprimering (Ultrafin) | PDF/A
Kryptert PDF | Kryptert PDF
PDF med høy komprimering / kryptering | Kryptert PDF
PDF med høy komprimering (Ultrafin) / kryptering | Kryptert PDF
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Filformatet for sending av et skannet bilde spesifiseres når destinasjonen lagres i en berøringstast. Du kan imidlertid endre formatet på tidspunket for overføring.
- Hvis du har valgt [PDF/Kryptert] som filformat, vises passordskjermen under skanningen. Angi et passord på opptil 32 tegn.

Vær oppmerksom på følgende når PDF/Høy komprimering er angitt for [Farge/gråskala]-filformatet.

- Ved gruppeoverføring til en adresse med PDF/Høy komprimering valgt, blir alle filer for skanneren sendt som PDF-filer med høy komprimering.
- Ved gruppeoverføring til en adresse der PDF/Høy komprimering eller PDF/Høy komprimering/Ultrafin er valgt, blir alle filer for skanneren sendt som PDF-filer med høy komprimering (ultrafin).
- Hvis PDF/Høy komprimering er valgt, kan ikke oppløsningen endres i skannermodus. Oppløsningen settes til 300 x 300 dpi.
- Hvis PDF/Høy komprimering er valgt når en oppløsningsinnstilling er angitt i skannermodus eller annen modus, blir oppløsningsinnstillingen annullert og oppløsningen for PDF med høy komprimering brukt ved overføring.
- Når PDF/Høy komprimering er valgt, kan du ikke endre [Oppløsning] mens du venter på neste original, eller i [Funksjonsrev.] i innstillingene for jobboppbygging.
- Hvis PDF/Høy komprimering er valgt når en originaltypeinnstilling er angitt i skannermodus eller annen modus, endres [Foto] til [Tekst/Foto] og [Kartlegge] til [Tekst/Trykt.Foto].

## Drift

1. #### Trykk på [Filformat]-tasten

2. #### Trykk på [Farge/gråskala]-fanen eller [S/H]-fanen

   - Formatinnstillingen for [Farge/gråskala]-modus er filformatet med fargemodusen satt til Full farge eller Gråskala.
   - Formatinnstillingen med [S/H]-fanen gjelder overføringen i Mono2.

3. #### Trykk på tasten for den ønskede filtypen

   ###### Når [Farge/gråskala]-fanen er valgt:

   ###### Når [S/H]-fanen er valgt:

   [Farge/gråskala]-fanen viser avkrysningsboksene [Kompakt] og [Ultrafin]. Hvis du angir [Ultrafin] til , kan du sende en fil ved å redusere størrelsen, men uten å redusere bildekvaliteten. Du kan velge [Ultrafin] kun for høykomprimert PDF-innstilling.

4. #### Trykk på ønsket komprimeringsmodustast eller trykk på ønsket komprimeringsgradstast

   [Fremhev fraktursk.] i [Farge/gråskala]-fanen er et filformat som reduserer datastørrelsen uten å dempe fargen på den svarte teksten.

5. #### Angi [Spesifiserte sider per fil ] til , og spesifiser antallet sider per fil

   Trykk på tallvisningsfeltet, og endre den gjeldende innstillingen med talltastene. Dette er nyttig for å finjustere størrelsen.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
   - Hvis [Spesifiserte sider per fil] er angitt til , opprettes det én fil for alle skannede sider.
   - Når [Spesifiserte sider per fil] velges, gis det fortløpende numre til de opprettede filnavnene.
   - Når [JPEG] velges for filtype, opprettes én fil for hver side. Derfor vises ikke avkrysningsboksen [Spesifiserte sider per fil].

Tilbake til toppen