# KONTROLLERE FAKSER MOTTATT GJENNOM KONFIDENSIELT MOTTAK MED F-KODE

## Oversikt

Når en konfidensiell faks med F-kode mottas, lagres den i minneboksen beskyttet med F-koden. Du må angi utskriftskoden for å lese faksen.

- Konfidensielle fakser gis automatisk prioritet i utskriftskøen.
- Faksen slettes automatisk fra minnet etter at den er skrevet ut.

###### Hvis du ikke husker utskriftskoden:

Du kan ikke kontrollere utskriftskoden på denne maskinen. Det er viktig at du ikke glemmer koden. Hvis du glemmer den eller vil sjekke den, kan du ta kontakt med en forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant.

###### Slik skriver du ut en transaksjonsrapport automatisk når du mottar en konfidensiell faks med F-kode:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Innstilling For Utskrift Av Transaksjonsrapport] → [Konfidensielt mottak].

## Drift

1. #### Maskinen ringer, og faksen mottas.

   Et lydsignal høres når mottaket slutter.

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Minneboks]-tasten.

3. #### Trykk på [Konfidensielt]-fanen

4. #### Trykk på tasten til minneboksen med den konfidensielle faksen

   vises på tastene i minneboksene som har mottatt fakser. Tastene i minneboksene som ikke har mottatt fakser, er grå og deaktivert.

5. #### Angi utskriftskoden med talltastene

   Etter hvert som du taster inn tall, endres "-" til "*".

   Pass på at du taster inn riktig utskriftskode. Hvis du taster feil, vil du få en feilmelding og inntastingsskjermbildet åpnes på nytt. Hvis du trykker på [Avbryt]-tasten, går du tilbake til trinn 4.

6. #### Trykk på tasten for de mottatte dataene du vil kontrollere, og trykk deretter på [Bekreft bilde]-tasten på handlingspanelet.

   Viser bildet av mottatte data.
   Trykk på [Skriv ut]-tasten for å skrive ut dokumentet.

Tilbake til toppen