# SKANNE EN ORIGINAL SOM TO SEPARATE SIDER (BOKSKANNING)

## Oversikt

Venstre og høyre side av en original kan overføres som to separate sider. Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å fakse venstre og høyre sider i bok eller annet innbundet dokument som separate sider.

Original skannestørrelse | Overført bilde
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 side | A4 (8-1/2" x 11") x 2 sider
B4 (6,9" × 9,8") × 1 side | B5 (6,9" × 9,8") × 2 side

Legg en original på dokumentglasset.

- Denne funksjonen er aktivert når innstillingen for originalstørrelse er satt til [Auto].
- Du kan ikke bruke en kombinasjon av Senter slett og Radering av kant+Senter.

## Drift

1. #### Plassere originalene på dokumentglasset

   - DOKUMENTGLASS

   Juster den midtre delen av originalen med det aktuelle størrelsesmerket .

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Bokskanning]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for bokskanning:

   Trykk på [Bokkopiering]-tasten for å fjerne hakemerket.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Skann den neste originalen. Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

Tilbake til toppen