# SENDE EN FAKS I INTERNETT-FAKSMODUS

## Oversikt

Overfører en faks i Internett-faksmodus. Denne fremgangsmåten kan også brukes til å utføre direkte overføring via Direkte SMTP.

- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes.
- Den angitt teksten kan automatisk bli lagt til som en bunntekst i slutten av hovedteksten til e-poster.

Hvis en standardadresse er konfigurert med Innstillingsmodus (administrator) → [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Skanne-innstillinger] → [Standardadresse] → [Standard adresse instilling], går det ikke an å endre modus eller legge til eller endre en destinasjon.
Du kan bytte til Internett-faksmodus ved å trykke på [Avbryt]-tasten i berøringspanelet og deretter utføre overføringsfremgangsmåten.

- ###### Slik angir du detaljene i en e-postbunntekst:

- I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner] → [Administrasjonsinnstillinger] → [E-postbunntekst-registrering]. Angi opptil 900 tegn. (Tillagt tekst inkluderes ikke i det maksimale antallet tegn som kan angis i e-postmeldingen.)

- ###### Slik angir du om du vil legge til en bunntekst i e-posten:

- I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstillinger for nettverksskanner] → [Administrasjonsinnstillinger] → [Legg til bunntekst automatisk til e-postens hovedtekst].

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS
   Originaler i A4-, B5R- og A5R-størrelse (8-1/2" x 11" og 5-1/2" x 8-1/2R) roteres 90 grader og sendes henholdsvis i A4R-, B5- og A5-retningen (8-1/2" x 11"R og 5-1/2" x 8-1/2).
   (Rotert sending er ikke tilgjengelig for originaler i A4R-, B5- eller A5-størrelse (8-1/2" x 11"R eller 5-1/2" x 8-1/2").)

   Legg i originaler i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") i stående retning (vertikal).
   Hvis de legges i liggende retning (horisontalt), vil feil størrelse bli avlest.
   For en original i A5R-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"R) skriver du inn originalens størrelse manuelt.
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
   Ikke plasser objekter under originalstørrelsesindikatoren bakerst på dokumentglasset. Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren mens en gjenstand er under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten og ukorrekt avlesning av dokumentstørrelsen.
   Se OVERSIDE for plasseringen av originalstørrelsesindikatoren.

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   -ikonet vises i berøringstaster hvor Internett-faksadresser er lagret.
   Hvis du vil endre [Emne], [Filnavn] eller [Hovedtekst], trykker du på [Andre] og trykker på en tom inntastingsboks.
   - ENDRE EMNE, FILNAVN, OG HOVEDTEKST

3. #### Trykk på [Original]-tasten og trykk Bildeorientering-tasten med samme retning som originalbildet

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Du kan endre kontrast, oppløsning, filformat, fargemodus og andre innstillinger. Se følgende.
   - - AUTOMATISK SKANNE BEGGE SIDER AV EN ORIGINAL
     - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
     - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER
     - SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET
     - ANGI SKANNEKONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
     - ANGI SKANNEOPPLØSNING
     - I Skanne- og Datainngangsmodi
     - INTERNETT-FAKSMODUS
     - ENDRE FARGEMODUSINNSTILLING
   - Trykk på [Andre]-tasten for å konfigurere ulike funksjoner, for eksempel samlet sending av to originalsider som ett ark, eller originalsider med forskjellige størrelser.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   - Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender en faks. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   - Når alle originalene er blitt skannet, vises ”Jobb lagret.” sammen med et kontrollnummer for jobben. Dette nummeret registreres i transaksjonsrapporten og bildesendingsaktivitetsrapporten, og kan brukes til å sjekke faksjobber.
   - - SKRIVE UT AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILDESENDING
   - Trykk på [Funksjonsrev.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside.
     Når Multibilder eller Kortformat velges i Andre, kan imidlertid kun kontrasten endres når du skanner originale sider med jevne tall.

Tilbake til toppen