# TONERKASSETT

## Oversikt

Du bør oppbevare et sett med tonerkassetter for hånden slik at du kan skifte ut en tonerkassett umiddelbart når toneren går tom.

### Byttemelding

Når det er lite toner igjen, vises meldingen ”Bytt tonerkassett”. Når denne meldingen vises på den øverste delen av skjermen, skift ut tonerkassetten for den viste fargen. (Eksempel: i kopieringsmodus)

Hvis du fortsetter å bruke maskinen uten å skifte ut kassetten, vises følgende melding når toneren går tom:

Farger som det er lite igjen av eller som er tomme for toner, vises i ().

- Y: Gul toner
- M: Magenta toner
- C: Cyan toner
- Bk: Svart toner

- Hvis du går tom for noen av tonerfargene (inkludert svart toner), vil ikke fargeutskrift lenger være mulig. Hvis du imidlertid er tom for Y-, M- eller C-tonere, men fremdeles har Bk-toner igjen, gjennomføres utskriften i svart-hvitt.
- Fargen kan bli lys eller bildet kan bli uklart, avhengig av bruksforholdene.
- Pass på å installere fire tonerkassetter (Y/M/C/Bk).
- Oppbevar brukte tonerkassetter i en plastpose (ikke kast dem). Serviceteknikeren din vil hente brukte tonerkassetter.
- Når hovedskjermen eller første skjermbilde for kopieringsmodus vises, hold nede [Hovedskjerm]-knappen for å vise omtrent hvor mye toner det er igjen (indikert i %). Før prosentandelen faller til ”0 %”, må du skaffe deg en ny tonerkassett og bytte ut den gamle.
- Når toneren går tom mens hovedskjermen vises, vises meldingen [Toner Tom] i øvre høyre hjørne på skjermen.

- Ikke kast en tonerkassett på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader.
- Oppbevar tonerkassetter utilgjengelig for små barn.
- Hvis en tonerkassett oppbevares stående på kortsiden, kan toneren hardne og bli ubrukelig. Tonerkassetter skal alltid oppbevares liggende på siden.
- Hvis en annen tonerkassett enn en som anbefales av SHARP blir brukt, er det ikke sikkert at maskinen oppnår full kvalitet og ytelse, og du risikerer å skade maskinen. Pass på at du bruker en tonerkassett som anbefales av SHARP.

## Drift

1. #### Åpne frontdekslet (øvre)

2. #### Dra tonerkassetten mot deg

   Dra tonerkassetten forsiktig ut horisontalt.
   Hvis kassetten dras ut for fort, kan toner lekke ut.

   (Eksempel) Skifte ut den gule tonerkassetten
   Hold tonerkassetten med begge hender som vist, og dra den langsomt ut av maskinen.

3. #### Ta ut en ny tonerkassett fra forpakningen og rist den horisontalt fem til seks ganger

4. #### Før den nye tonerkassetten langsomt inn på nivået

   Du kan ikke sette inn en tonerkassett i en annen farge. Pass på at du setter inn en tonerkassett i samme farge.

5. #### Skyv kassetten inn til den låser seg på plass

6. #### Lukk frontdekslet (øvre)

   Når tonerkassetten har blitt skiftet ut, går maskinen automatisk inn i bildejusteringsmodus. Du må ikke åpne frontdekselet mens dette pågår.

Tilbake til toppen