# NETTVERKSSKANNERFUNKSJON

## Oversikt

Nettverksskanneren gjør det mulig å opprette en bildefil fra originaldataene maskinen har skannet, og sende filen over et nettverk til en datamaskin, FTP-server eller andre destinasjoner. Hvis nødvendig, skanner det originalen med et TWAIN-kompatibelt program på datamaskinen.
Nettverksskannerfunksjonen har følgende skannemodier.

### Skannermodus

Skannerfunksjonen til maskinen sender en skannet original som beskrevet nedenfor, basert på destinasjonsspesifikasjonen.

###### Skanne til E-post

En skannet fil legges ved e-posten og sendes.

###### Skanne til FTP

Den skannede filen sendes til en angitt mappe på en FTP-server.
Når filen sendes, er det også mulig å sende e-post til en tidligere lagret e-postadresse for å informere mottakeren om plasseringen av filen.

###### Skanne til desktop

Den skannede filen sendes til en spesifisert mappe på datamaskinen.
For å kunne bruke Skanne til Skrivebord, må det installeres programvare fra CD-ROM med navn "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" som følger med maskinen. For systemkrav for programvaren, se manualen (PDF-format) eller Readme-fil på CD-ROM. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer programvaren, kan du se "Sharpdesk Installasjonsveiledning".

###### Skanne til nettverksmappe

Den skannede filen sendes til en nettverksmappe på en Windows-datamaskin på samme nettverk som maskinen.
Det er mulig å sende en e-post for å informere om hvor den skannede filen er lagret.
For driftsprosedyren, se SENDE ET BILDE I SKANNEMODUS

### Internettfaks-modus

Den skannede filen sendes som en Internett-faks. Internett-fakser mottas om nødvendig.
Maskinen støtter Direkte SMTP som gjør at du kan sende internettfakser direkte innen firmaet uten å bruke en e-postserver.

- For å kunne bruke Internettfaks-funksjonen, må Internett faks utvidelsespakke installeres.
- For driftsprosedyren, se ”SENDE EN FAKS I INTERNETT-FAKSMODUS”.

### Datainngangsmodus

Informasjon som angis ved bruk av berøringspanelet eller som genereres automatisk av maskinen, kan sendes til et katalog på en FTP-server eller til et program på en datamaskin som en metadatafil i XML-format.

- Metadata er data som angir informasjon om en fil, hvordan den skal prosesseres, og dens forhold til andre objekter. Programintegreringsmodulen må installeres for bruk av funksjonen for levering av metadata.
- Applikasjonsintegrasjonsmodusen kan kombineres med nettverksskannerfunksjonen for å legge en metadatafil til en skannet bildefil.
- For driftsprosedyren, se ”OVERFØRE METADATA”.

Tilbake til toppen