# BILDESENDINGSINNSTILLINGER > FAKSINNSTILLING

## "Standardinnstillinger"-fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere standardinnstillingene faksfunksjoner.

##### Innstilling for Ringefunksjon

Denne innstillingen kan kun aktiveres i Canada og Taiwan.
Velg linjetype fra listen.

##### Autovalg

Velg dette etter at linjen er tilkoblet for at maskinen automatisk skal finne ut om linjen har puls- eller toneoppringing.

###### Autostart av utskrift

Når [STRØM]-knappen er ”AV” (men hovedstrømbryteren er ””), og du mottar en faks, aktiverer denne funksjonen maskinen og skriver ut faksen.
Når funksjonen er deaktivert, blir ikke mottatte fakser skrevet ut før [STRØM]-knappen slås ”PÅ”.

###### Innstilling av Pausetid

Endrer pauselengdene som er satt inn i faksnumre.
Hvis en bindestrek (-) angis under anrop eller lagring av et faksnummer, blir det satt inn en pause på to sekunder.
Den kan angis mellom 1 og 15 sekunder, i trinn på 1 sekund.
* Vær oppmerksom på at i Sør-Afrika settes maskinen vanligvis til 4 sekunder.

###### FAKSDEST. KONFIG.-MODUS

Denne innstillingen angir hvorvidt en destinasjonsbekreftelsesmelding vises når faksen sendes, for å unngå at faksen ved et uhell sendes til feil destinasjon.

###### Høytalerinnstillinger

Bruk disse innstillingen til å angi lyden som høre gjennom høyttaleren for Høyttaler, Ringevolum, Linjemonitor, Ferdigsignal for faksmottak, Fakssending ferdig-signal og Feilsignal fakskommunikasjon. For Ferdigsignal for faksmottak, Fakssending ferdig-signal og Feilsignal fakskommunikasjon, kan Tonemønster og Overføring ferdig. Alarm tids-innst. velges i tillegg til volumet.
Du kan kontrollere det valgte tonemønsteret og volumet med [Sjekk av oppsettsignaler]-tasten.

###### Sjekk av oppsettsignaler

Kontrollerer valgt tonemønster og volum.

###### Innstilling for Eksternt mottaksnummer

Du kan sette maskinen til faksmottaksmodus ved å angi et tosifret nummer fra den tilkoblede hustelefonen, og ved å trykke på [*]-tasten. Dette tosifrede nummeret kalles Eksternt mottaksnummer, og kan være mellom 00 og 99.

###### Originalutskrift på transaksjonsrapport

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes denne til å skrive ut deler av første side av den overførte originalen på transaksjonsrapporten. Velg én av innstillingene nedenfor.

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ingen utskrevet rapport

Denne innstillingen er ugyldig hvis neste Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport er angitt til Ingen utskrevet rapport.

###### Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport

Velger om transaksjonsrapport skal skrives ut eller ikke, og hvis den skrives ut, vilkårene for utskrift. Velg innstillinger som skal brukes ved fakssending og -mottak, fra følgende alternativer.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Enkeltsending | Skriv Ut Alle Rapporter Bare Skriv Ut Feilrapporter Ingen utskrevet rapport
Kringkasting | Skriv Ut Alle Rapporter Bare Skriv Ut Feilrapporter Ingen utskrevet rapport
Mottar | Skriv Ut Alle Rapporter Bare Skriv Ut Feilrapporter Ingen utskrevet rapport
Konfidensielt mottak | Skriv ut merknadsside Ingen utskrevet rapport

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes dette til å skrive ut deler av første side av den overførte originalen på transaksjonsrapporten. Se ”Originalutskrift på transaksjonsrapport” for mer informasjon.
Når utskrift av transaksjonsrapporter er angitt til Mottar, skrives det ikke ut rapporter for mottak av numre angitt som avviste numre i ”Tillat/avvis antallinnstilling”.

###### Velg innstilling for utskr. av aktivitetsrapport

Dette brukes for å regelmessig skrive ut aktivitetsrapportene for bildesending, som er lagret i maskinminnet.
Aktivitetsrapport For Bildesending kan stilles til å bli utskrevet hver gang transaksjonsantallet når 200, eller på et bestemt tidspunkt (bare én gang pr. dag). (Innstillingene kan aktiveres samtidig.)

- Hvis du kun aktiverer [Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett]-innstillingen , og antall registrerte transaksjoner overskrider 200 før angitt tidspunkt, vil hver nye transaksjon slette den eldste transaksjonen (den eldste transaksjonen blir ikke skrevet ut).
- Transaksjonsrapporten kan skrives ut manuelt ved behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se ”LISTEUTSKRIFT (ADMINISTRATOR)”.

###### ECM

Linjeforhold kan enkelte ganger forvrenge overførte faksbilder. Når ECM (Error Correction Mode) er slått på, sendes forvrengte sider automatisk på nytt.
Hvis den andre maskinen støtter Super G3, fungerer ECM uavhengig av denne innstillingen.

###### Nettverk for digitale abonnenter

Når er valgt, kan du angi overføringsnivået for tilkobling av et nettverk for digitale abonnenter til 15 dBm eller lavere.

###### Gjenkjenning av bestemt ringelyd

Denne innstillingen kan bare aktiveres i Canada, Australia, New Zealand og Hong Kong.
Hvis flere telefonnumre er tilordnet telefonlinjen, kan det oppringte nummeret gjenkjennes gjennom ringemønsteret. Når ett nummer brukes til stemmeanrop og et annet nummer til fakser, kan du høre hvilken type anrop du mottar gjennom ringemønsteret. Du kan angi at maskinen automatisk skal motta faks når faksnummeret oppringes, ved å angi mønsteret som samsvarer med faksnummeret. (Merk at i Canada er seks valg tilgjengelige.)

###### PBX-innstilling

Denne innstillingen kan kun aktiveres i Frankrike og Tyskland. Når maskinen brukes på en PBX, kan du aktivere PBX-innstillingen for at maskinen automatisk skal kobles til utgående linje. Når denne innstillingen er aktivert, vises [R]-tasten i startskjermen. Når du trykker på [R]-tasten, avbrytes PBX-innstillingen midlertidig.
Hvis PBX-en din bruker flash-metoden for å koble til utgående linje, velger du [Flash]. Hvis PBX-en din bruker et ID-nummer for å koble til utgående linje, angir du ID-nummeret.
Velg et tall for det første sifferet og deretter et tall eller en bindestrek "-" for det andre og tredje sifferet.

## "Send-innstillinger"-fanen

Innstillinger for faksoveroverføring kan konfigureres.

###### Innstilling for Autosending av forminskning

Denne innstillingen brukes for å redusere størrelsen automatisk på overførte fakser for å tilpasses papirstørrelsen i mottaksmaskinen.
Hvis innstillingen deaktiveres, sendes faksene i full størrelse. Når størrelsen ikke er justert for å samsvare størrelsen på utskriftspapiret, kan deler av mottatt faks bli kuttet av.

###### Innstillinger for rotering av sending

Når det sendes et bilde som er av én av følgende størrelser, vil denne funksjonen rotere bildet 90 grader mot urviseren. (Innstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Bilder i størrelsene A4R og 8-1/2" × 11"R roteres ikke.

###### Rask elektronisk sending

Når denne innstillingen er aktivert, starter maskinen å sende faksen så snart den første siden er skannet.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, starter ikke overføringen før alle sidene er skannet.

###### Skriver ut sidetall ved mottak

Når det overførte bildet skrives ut av mottaksmaskinen, kan et sidenummer legges til toppen av hver utskrevne side.

###### Endring av avsender-/destinasjonsnavn

Lar deg endre destinasjonsnavn og avsenderens faksnummer om nødvendig.

###### Innstilling for Utskrift av dato / Eget nummer

Denne innstillingen bestemmer plasseringen av dato og senderinformasjonen som skrives ut øverst på faksene av mottaksmaskinen. Hvis du vil at informasjonen skal skrives utenfor det overførte dokumentbildet, trykker du på [Utenfor originalbildet]-tasten. Hvis du vil at informasjonen skal skrives innenfor dokumentbildet, trykker du på [Innenfor originalbildet]-tasten.
Se ”LEGGE TIL AVSENDERINFORMASJON I FAKSER” for mer informasjon om utskriftsposisjon.

###### Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt

Dette programmet brukes til å angi antall forsøk på å ringe på nytt og intervallet mellom forsøkene når en overføring mislykkes fordi linjen er opptatt, eller av annen årsak.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antall forsøk på å ringe på nytt når linjen er opptatt | Denne innstillingen angir om nye anrop skal utføres når linjen er opptatt. Ved nytt anrop kan du angi antallet forsøk på å ringe på nytt. Et hvilket som helst antall mellom 1 og 15 kan velges.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) når linjen er opptatt | Intervallet mellom oppringingsforsøk kan angis. Et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 kan velges.

Tabell over forskjeller mellom land

| Antall forsøk på å ringe på nytt | Intervallet mellom forsøkene
--- | --- | ---
Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italia, Spania, Nederland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Hellas, Russland | 1 til 10 (standard: 2) | et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 (standard: 3)
Canada | 1 til 14 (standard: 2)
Australia, New Zealand, Singapore, Thailand, Malaysia, India, Filippinene | 1 til 9 (standard: 2)
Hong Kong | 1 til 3 (standard: 2)
Taiwan | 1 til 15 (standard: 2)
Indonesia | 1 til 5 (standard: 2) | et hvilket som helst antall minutter fra 4 til 15 (standard: 4)

Det ringes ikke opp på nytt under direkte overføring, selv om dette er angitt.

###### Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil

Denne innstillingen bestemmer hvor mange ganger maskinen automatisk prøver å ringe på nytt hvis en faksoverføring mislykkes på grunn av kommunikasjonsfeil.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antall nye oppringingsforsøk når feil oppstår | Denne innstillingen angir om nye anrop skal utføres når det oppstår kommunikasjonsfeil. Ved nytt anrop kan du angi antallet forsøk på å ringe på nytt. Et hvilket som helst antall mellom 1 og 15 kan velges.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) ved feil | Intervallet mellom oppringingsforsøk kan angis. Et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 kan velges.

Tabell over forskjeller mellom land

| Antall forsøk på å ringe på nytt | Intervallet mellom forsøkene
--- | --- | ---
Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italia, Spania, Nederland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Hellas, Russland | 1 til 5 (standard: 1) | et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 (standard: 1 W)
Australia, New Zealand, Canada | 1 forsøk | et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 (standard: 3)
Singapore, Thailand, Malaysia, India, Filippinene | 1 til 9 (standard: 2) | et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 (standard: 1)
Hong Kong | 1 til 3 (standard: 2)
Taiwan | 1 til 15 (standard: 2)
Indonesia | 1 til 5 (standard: 2) | et hvilket som helst antall minutter fra 4 til 15 (standard: 4)

Det ringes ikke opp på nytt under direkte overføring, selv om dette er angitt.

###### Deaktivere fakskringkasting

Deaktiverer kringkasting for faks.

## "Mottaksinnstillinger"-fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere innstillingene faksmottak.

###### Antall anrop i automottak

Lar deg angi antall ganger det skal ringe (mellom 0 og 15 ganger) før automottaket starter automatisk faksmottak.
Tabell over forskjeller mellom land

| Antall ring
--- | ---
Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italia, Spania, Nederland, Thailand, Hong Kong, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Hellas, Russland, Filippinene, Indonesia | 0 til 9
Australia, Ny-Zealand | 2 til 4
Singapore | 0 til 3
Malaysia, India, Canada, Taiwan | 0 til 15

Hvis du velger 0 som antall ring, svarer maskinen umiddelbart og starter faksmottaket uten å ringe i automottaksmodus.

###### Bytte fra manuelt til automatisk mottak

Denne innstillingen kan kun aktiveres i Frankrike.
Når en faks blir mottatt i manuell mottaksmodus, kan du få maskinen til å bytte automatisk til automottak. Antall ring før maskinen bytter til automottak kan settes til valgfritt nummer mellom 1 og 9.

###### Bytte fra manuelt til automatisk mottak

Dette bytter automatisk telefonlinjen over til automottaksmodus når en innkommende faks mottas i manuell mottaksmodus. Lar deg angi antall ring (mellom 1 og 32 ganger) før linjen byttes over til automottaksmodus.

###### Innstilling for dupleksmottak

Dette brukes for å skrive ut mottatte fakser på begge sider av papiret.
Når denne innstillingen er aktivert og en faks som består av to eller flere sider mottas (sidene må ha samme størrelse), blir sidene skrevet ut på begge sider av papiret.

###### Innstilling for reduksjon av automottak

Når en faks mottas som inkluderer utskrevet informasjon som avsenders navn og adresse, vil mottatt bilde være noe større enn standardstørrelsen. Denne innstillingen brukes til automatisk å redusere bildet til å passe til standard størrelse.

- Hvis Reduksjon av automottak er deaktivert, vil kantene på bildet som er utenfor standardstørrelsen bli kuttet av. Men bildet vil være klarere fordi det skrives ut med samme størrelse som originalen.
- Standardstørrelser er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" × 11" og 8-1/2" × 5-1/2").

###### Utskriftstilinnstilling

Denne innstillingen bestemmer papirvalgsvilkårene ved utskriving av mottatte fakser. Velg én av de tre innstillingene nedenfor.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Skriv ut i faktisk størrelse (Ingen deling) | Det mottatte faksbildet skrives ut i full størrelse uten å bli delt opp på flere ark eller papir. Hvis tilsvarende papirstørrelse eller større ikke er lagt i, mottas faksen i minnet og blir ikke skrevet ut før egnet papirstørrelse legges i. Hvis faksen imidlertid er lengre enn 11" × 17" (A3)-størrelse, blir den automatisk delt opp på flere papirark.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) ved feil | Hvert mottatte bilde skrives ut i full størrelse. Hvis det er nødvendig, deles bildet på flere papirark.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) ved feil | Hvert mottatte bilde skrives ut i full størrelse når det er mulig. Når det ikke er mulig, blir bildestørrelsen automatisk redusert før utskrift.

###### Still inn inn telefonnummer for videresending av data

Når et problem forhindrer maskinen i å skrive ut en mottatt faks, kan den mottatte faksen videresendes til en annen faksmaskin. Denne innstillingen brukes til å programmere faksnummeret til destinasjonsfaksmaskinen. Kun ett faksnummer for videresending kan programmeres (maksimum 64 sifre).
Trykk på [-]-tasten for å sette inn en pause mellom sifre i nummeret.
Hvis du ønsker å angi en konfidensiell minneboks med F-kode i destinasjonsmaskinen, trykk på [/]-tasten etter at du har tastet inn faksnummeret, og angi F-koden (deladresse og kode).

###### Letter format mottatt, reduser utskrift

Dette programmet er ikke tilgjengelig i Canada og på Filippinene.
Når en faks i Letter-størrelse (8-1/2" x 11") mottas, reduserer denne innstillingen faksen til A4-størrelse.
Når denne innstillingen er aktivert, reduseres også A4-fakser.

###### Mottar utskrift med dato og klokkeslett

Aktiver denne innstillingen hvis du vil at mottaksdato og -klokkeslett skal skrives ut.
Velg [Inne i det mottatte bildet] eller [Utenfor det mottatte bildet] for plasseringen der dato og klokkeslett skal skrives ut.
Når [Inne i det mottatte bildet] velges, blir mottaksdato og -klokkeslett skrevet ut på det mottatte bildet.
Når [Utenom det mottatte bildet] velges, reduseres det mottatte bildet og mottaksdatoen og -klokkeslettet skrives ut i det hvite området som dannes.
Du kan ikke velge [Utenom det mottatte bildet] hvis ikke ”Innstilling for reduksjon av automottak” er aktivert.

###### Reduser mottatt A3

Dette programmet kan kun aktiveres i Canada og på Filippinene.
Dette programmet kan kun aktiveres i Canada og på Filippinene.
Mottatte fakser i A3-størrelse, reduseres til Ledger-størrelse (11" × 17") med denne funksjonen.
Når denne innstillingen er aktivert, blir også fakser i Ledger-størrelse (11" × 17") redusert.

###### Innstillinger for faksutskrift

Disse innstillingene brukes til å velge antallet kopier og utmatingsskuffer for mottatte fakser. Visningen varierer avhengig av de installerte enhetene (ferdiggjører/ferdiggjører med ryggstifting eller ferdiggjører (50-arksstifting)/ferdiggjører med ryggstifting (100-arksstifting)).

Element | Beskrivelse
--- | ---
Utmatningsbrett | Velg utmatingsskuff for mottatte fakser.
Antall utskrifter | Angi antall kopier av mottatte fakser som skal skrives ut, til et tall fra 1 til 99.
Stifteinnstilling | Velg posisjonen der mottatte fakser skal stiftes.
Papirstørrelse | Velg papiret for utskriving av mottatte fakser.

Innstillingen i [Papirstørrelse] gjelder bare når en annen skuff enn senterskuffen, ferdiggjørerens midtskuff og høyre er valgt, og [Utskr. flere sett] og [Stifte] i "Faksdata motta/send - Faksinnstillinger" er angitt til .

###### Innstilling av brettestørrelse

Angi størrelsen på fals (Z-fals).

### Tillat/avvis antallinnstilling

Bruk denne innstillingen til å angi om mottak fra et lagret nummer skal tillates eller avvises.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Avslå Mottak | Avvis mottak fra det lagrede nummeret.
Tillat mottak | Tillat mottak fra det lagrede nummeret.
Alt ugyldig | Selv om numre har vært lagret, forkast numrene og tillat mottak fra alle numre.
Avvis ukjente anrop | Avviser et anrop hvis anroperen har blokkert utsending av anrops-ID.
Tilføy Ny | Legger til en ny adresse eller et domene (opptil 50) der mottak skal avvises eller tillates. Angi nummeret (opptil 20 sifre), og trykk på [Lagre]-tasten.
Liste over registrerte numre | En liste med de lagrede numrene kan vises. Når du velger et nummer fra denne skjermen, slettes det fra listen.

Når det ikke er lagret noen anti-søppelpostadresser, kan kun [Legg til ny]-tasten velges.

## "Avspørring"-fanen

Følgende innstillinger er for det vanlige avspørringsminnet ved bruk av Fellesboks.

##### Avspørringssikkerhet

Når avspørringsminnefunksjonen brukes, styrer denne innstillingen hvorvidt andre maskiner får tillatelse til å avspørre din maskin, eller bare maskiner som er lagret i din maskin.

##### Tilføy Ny

Når Innstilling for avspørringssikkerhet er aktivert, kan du bruke denne innstillingen til å lagre (eller slette) faksnumrene til maskinene som har tillatelse til å avspørre din maskin. Opptil 10 destinasjonsfaksnumre kan lagres. Hvert nummer kan ikke være lengre enn 20 sifre.

##### Kodenummerliste

Dette viser en liste over de lagrede kodenumrene. Velg et nummer fra listen og slett det.
Merk at disse innstillingene ikke gjelder for avspørringsminne med F-kode.
Tilbake til toppen