# MOTTA EN ORIGINAL VED BETJENING AV DENNE MASKINEN (AVSPØRRING)

## Oversikt

Når du kobler til en annen maskin og mottar et dokument fra den, kalles det "avspørring".
Dokumentmottak fra en annen maskin kalles "avspørringsmottak".
Du kan angi flere destinasjonsnumre. Når du angir flere destinasjonsnumre, mottas dokumentet via avspørring i den rekkefølgen du har angitt destinasjonsnumrene.
Dokumentmottak via avspørring fra flere maskiner kalles "serieavspørring".
Når du bruker faksinformasjonstjenester, kan du manuelt avspørre og motta informasjon ved å følge instruksjonene fra en annen maskin.

- Ikke legg originaler i maskinen når du har valgt avspørringsmottak.
- Denne funksjonen kan bare brukes når den andre maskinen er Super G3- eller G3-kompatibel og har en avspørringsfunksjon.
- Mottaksmaskinen (denne maskinen) belastes ved avspørringsmottak.
- Du kan bruke en kombinasjon av avspørringsmottak og tidsinnstilt overføring for å motta et dokument via avspørring for eksempel når du er bort eller om natten. (Bare ett tidsinnstilt avspørringsmottak kan angis.)

Manuelt avspørringsmottak støtter ikke avspørringsmottak (serieavspørring) fra flere maskiner.

## Drift

### Grunnleggende operasjoner

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Avspørring]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillinger for avspørring:

   Trykk på [Avspørring]-tasten for å fjerne hakemerket.

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   - Du kan angi flere destinasjonsnumre (opptil 500 telefonnumre).
   - Når du angir flere destinasjonsnumre, mottas dokumentet via avspørring i den rekkefølgen du har angitt destinasjonsnumrene.
     Dokumentmottak via avspørring fra flere maskiner kalles "serieavspørring".
   - Hvis du angir flere destinasjonsnumre, taster du først inn det første nummeret og trykker på . Deretter angir du det neste nummeret osv.
   - Du kan ikke bruke berøringstaster hvis de inneholder deladresser eller koder.
   - Du kan ikke bruke berøringstaster som det er lagret flere destinasjoner på.

3. #### Trykk på [Start]-tasten for å motta et dokument fra den andre maskinen.

   Dokumentet mottas når det er opprettet kommunikasjon med den andre maskinen.

### Manuelle handlinger

1. #### Trykk på [Høyttaler]-tasten

   Du hører en summetone gjennom maskinens høyttaler.

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   Trykk på [Høyttaler]-tasten og juster høyttalervolumet ved å trykke på .
   Du kan ikke bruke berøringstasten hvis den inneholder en grupperingstast med flere adresser, eller hvis den inneholder en annen type destinasjon enn et faksnummer.

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Avspørring]-tasten for å motta dokumentet (data)

Tilbake til toppen