# ANGI TID FOR KOMMUNIKASJON (TIDSINNSTILLING)

## Oversikt

Du kan spesifisere tidspunktet når en overføring eller gruppeoverføring automatisk skal finne sted.
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å utføre reserverte overføringer, gruppeoverføringer eller andre overføringer mens du er borte, på natten eller på andre tider når samtaleprisene er lave. Du kan også angi en tidsinnstilling for avspørringsmottak for å motta en faks når du ikke er til stede.

- Hvis en annen overføring utføres når det oppgitte tidspunket kommer, vil den tidsinnstilte overføringen begynne etter at den pågående overføringen er ferdig.
- Bare én tidsinnstilt avspørringsoperasjon kan lagres samtidig. Hvis du vil motta data fra flere destinasjoner for avspørring, må du angi tidsinnstilling for serieavspørring.
- Innstillingene som er valgt for en tidsinnstilt overføring (kontrast, oppløsning og andre funksjoner) blir automatisk tømt etter at overføringen er ferdig. (Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes, vil imidlertid det skannede originalbildet og innstillingene lagres på den innebygde harddisken.)
- Hvis en jobb som er planlagt for tidsinnstilt overføring, gis prioritet på jobbstatusskjermen, blir tidsinnstillingen avbrutt. Overføringen vil begynne så snart den pågående jobben er fullført.
  - SENDE EN FAKS MED PRIORITET SELV OM DEN ER RESERVERT SENERE
- Tiden kan spesifiseres opptil en uke på forhånd.
- Andre operasjoner kan utføres når en tidsinnstilt overføring er konfigurert.
- En tidsinnstilt overføring kan slettes på jobbstatusskjermen.

- Hovedbryteren må være i -posisjonen når en tidsinnstilt overføring blir stilt inn. Overføringen skjer ikke hvis statusen er på det angitte tidspunktet.
- Når en tidsinnstilt overføring blir utført, må du skanne originalen inn i minnet når du setter opp overføringen. Du kan ikke la dokumentet ligge i dokumentmaterskuffen eller på dokumentglasset og få det skannet på det reserverte overføringstidspunktet.
- Opptil 100 tidsinnstilte overføringer kan lagres samtidig.
- Denne funksjonen kan ikke brukes til direkteoverføring eller hvis høyttaleren brukes til å slå nummeret.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Tidsinnstilling]-tasten.

4. #### Trykk på [På]-tasten

5. #### Angi en dato, og angi deretter klokkeslettet (timer og minutter) i 24-timers format

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   - Trykk på områdene som viser henholdsvis timer og minutter, og angi verdiene ved hjelp av talltastene. Eller trykk på for å angi størrelsen.
   - Innstillingen vil vise den aktuelle tiden. Hvis klokkeslettet er feil, trykker du på [CA]-tasten for å avbryte handlingen. Korriger klokkeslettet i innstillingsmodus, og gjenta den tidsinnstilte overføringen.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for tidsinnstilt overføring:

   Trykk på [Av]-tasten.

   ###### Slik stiller du inn dato og klokkeslett på maskinen:

   I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Klokkeinnstilling].
   Hvis [Deaktivere klokkejustering] er aktivert, kan ikke dato og klokkeslett endres. I dette tilfellet velger du [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) og velger [Driftsinnstillinger] for å deaktivere [Deaktivere klokkejustering]-innstillingen.

6. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen er ferdig, og maskinen venter på overføringen.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten.
   når du har sjekket forhåndsvisningsbildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.
   Originalen skannes inn i minnet. Originalen kan ikke skannes på det oppgitte tidspunktet.

Tilbake til toppen