# SKRIVERINNSTILLINGER

## Standardinnstillinger

Innstillingene vises nedenfor.

###### Hindre utskrift av merknadsside

Deaktiveres for å skrive ut en merknadsside.

###### Hindre utskrift av testside

Deaktiveres for å skrive ut testsiden.
Hvis denne innstillingen er aktivert, kan ikke [Systeminnstillinger] → [Listeutskrift (bruker)] → [Testside for skriver] i Innstillingsmodus brukes til å skrive ut testsider.

###### Automatisk bytte mellom A4 og Letter

Når du skriver ut et bilde i størrelsen 8-1/2 x 11" (A4), gjør denne innstillingen det mulig å bruke papir i A4-størrelse (8-1/2 x 11") hvis papir i størrelsen 8-1/2 x 11" (A4) ikke er lagt i skuffen.

###### Skriverens kontrastnivå

Med denne innstillingen kan du gjøre utskriftskontrasten på farge- og svart/hvitt-bilder lysere eller mørkere. Utskriftskontrasten kan settes til fem nivåer.

###### Justering av CMYK-kontrast

Justerer kontrasten for Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y) og Black (K). Kontrasten for hver farge kan justeres til 17 nivåer.

###### Innstillinger for enkeltmaterskuff

Dette vises kun når en enkeltmaterskuff er installert.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Aktivere funnet papirformat i enkeltmaterskuff | Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Aktivere valgt papirtype i enkeltmaterskuff | Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Ekskluder enkeltmaterskuff fra auto. papirvalg | Når [Auto] er valgt for papirtypevalg, kan enkeltmaterskuffen ekskluderes fra skuffene som kan velges. Dette anbefales når spesialpapir ofte plasseres i enkeltmaterskuffen.

###### Jobbspooling kø

Når denne funksjonen er aktivert vises mottatte utskriftsjobber i ventekøen i jobbstatusskjermen. Jobbene flyttes til jobbkøen etter at de er blitt analysert av maskinen. Flere jobber som enda ikke er blitt analysert kan vises i ventekøen.
Når denne funksjonen er deaktivert vises mottatte utskriftsjobber i jobbkøen i stedet for å vises i ventekøen. Når en kryptert PDF-jobb skrives ut, vises imidlertid jobben i ventekøen.

###### Deaktivere direkteutskrift fra USB-minne

Deaktiverer funksjonen for å skrive ut en fil direkte fra en USB-minneenhet.

###### Deaktivere direkteutskrift fra nettverksmappe

Deaktiverer direkte utskrift fra en nettverksmappe.

###### Deaktivere sender under utskrift

Deaktiverer bildesendingsfunksjon ved utskrift.

## Grensesnittinnstillinger

Disse innstillingene brukes til å kontrollere og overvåke data overført til USB-porten eller nettverksporten på maskinen.

###### Heksadesimal dumpfunksj.

Denne funksjonen brukes til å skrive ut utskriftsdata fra en datamaskin i heksadesimalformat, sammen med tilhørende ADCII-tekst. Heksadesimal dumpfunksjon lar deg sjekke om utskriftsdata fra datamaskinen overføres til skriveren på riktig måte.
Eksempel på heksadesimal dump:

###### I/U-Tidsavbrudd

I/U-tidsavbrudd kan settes til et hvilket som helst antall sekunder fra 1 til 999.
Funksjonen for I/U-tidsavbrudd gjør at forbindelsen brytes midlertidig hvis den angitte tidslengden utløper uten at data mottas av porten. Etter at forbindelsen brytes, settes porten til automatisk valg, eller den neste utskriftsjobben startes.

###### Aktiver USB-port

Aktiverer utskrift fra USB-port.

###### USB-port emuleringsveksling

Hvis maskinen er tilkoblet ved hjelp av USB-porten, må du velge det emulerte skriverspråket.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Innstillingene er de samme som for ”Bytting av emulering av nettverksport”.
- Med mindre det oppstår feil ofte, anbefales det at du bruker fabrikkstandard ”Auto”.

###### Aktiver nettverksport

Aktiverer utskrift fra nettverksport.

###### Bytting av emulering av nettverksport

Denne innstillingen brukes til å velge emulert skriverspråk når maskinen er koblet via en nettverksport.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Innstillingene er de samme som for ”USB-port emuleringsveksling”.
- Med mindre det oppstår feil ofte, anbefales det at du bruker fabrikkstandard ”Auto”.

###### Portbyttemetode

Velger når portbytting skal skje.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bytte ved jobbslutt | Porten byttes over til automatisk valg når utskriften er ferdig.
Bytte etter I/U-tidsavbrudd | Når tidsintervallet som er stilt inn i "I/U-tidsavbrudd" utløper, endres porten til autovalg.

Følgende to utskriftsporter er tilgjengelige på maskinen:

- USB-port
- Nettverksport

## Automatisk fargekalibrering

Utfører automatisk fargekorrigering når fargen på fargekopier er feil.
Maskinen skriver ut et testområde, testområdet skannes og fargene korrigeres automatisk.
Etter at [Utfør]-tasten trykkes og testområde skrives ut, vises en melding som ber deg starte automatisk kalibrering.
Plasser testutskriften på dokumentglasset som vist nedenfor (slik at den tynne linjen ved kanten av papiret er til venstre).

Legg kopipapir (ca. fem ark) av samme størrelse som testutskriften, på toppen av den plasserte testutskriften, lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig, og trykk på [Utfør]-tasten.

- Før du utfører Automatisk fargekalibrering, må du kontrollere om registreringstilpassingen er korrekt.
  Hvis registreringstilpassingen ikke er korrekt, må du utføre ”Registreringstilpassing”.
- Hvis fargen fremdeles er feil etter å ha utført automatisk fargekalibrering, gjentar du denne kalibreringen en gang til for å forbedre fargen.

Tilbake til toppen